

Bedienungsanleitung

Sprechende Armbanduhr talking



SZB-Art. Nr. 07.630-01

Stand: 29.07.2015

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1

1. Vorbemerkung 2

2. Gerätebeschreibung 2

3. Inbetriebnahme und Batteriewechsel 2

4. Zeiteinstellung 3

5. Alarmzeiteinstellung 3

6. Alarmfunktion ausschalten 4

7. Stündliche Zeitansage 4

8. Pflege und Wartung 5

# Vorbemerkung

Wir empfehlen Ihnen, vorerst die ganze Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen.

# Gerätebeschreibung

Legen Sie die Sprechende Uhr so vor sich hin, dass sich die Schnalle des Armbandes vorne und die Lochung hinten befinden.

Der DREHKNOPF links unten dient zur Umschaltung zwischen Zeitanzeige mit Alarm, Zeiteinstellung, Alarmzeiteinstellung und Zeitanzeige ohne

Alarm. Auf dem Drehknopf ist am Rande eine Punktmarkierung fühlbar.

Am unteren Rand der Uhr befinden sich zwei kleine Knöpfe. Der linke (Stundenknopf) dient zum Einstellen der Stunden, der rechte (Minutenknopf) zum Einstellen der Minuten.

Der Dreieckknopf unten rechts dient zur Zeitabfrage.

Oben in der Mitte befindet sich die LCD-Anzeige Zur Zeitablesung.

# Inbetriebnahme und Batteriewechsel

Die Uhr wird vor Ablieferung in Betrieb gesetzt und die Zeit eingestellt. Ein allfälliger Batteriewechsel sollte vom Fachhändler vorgenommen werden (Knopfzelle CR 2016).

# Zeiteinstellung

Drehen Sie die Punktmarkierung des Drehknopfs auf Position 2 Uhr (erste Einrastposition von oben nach unten = TS time set). Die Uhr ist damit im Zeiteinstellmodus.

Durch Drücken des Stundenknopfes wird die Uhr in Stundenschritten vorwärts gestellt. Jeder Schritt wird durch Ansage der eingestellten Stunde bestätigt. Wenn Sie den Stundenknopf gedrückt halten, beschleunigt die Stundenverstellung, und bei jedem Schritt ertönt ein Piepston.

Durch Drücken des Minutenknopfs wird die Uhr in Minutenschritten vorwärts gestellt. Jeder Schritt wird durch Ansage der eingestellten Minute bestätigt. Wenn Sie den Minutenknopf gedrückt halten, beschleunigt die Minutenverstellung, und bei jedem Schritt ertönt ein Piepston.

Drehen Sie die Punktmarkierung des Drehknopfs wieder um eine Stufe zurück auf Position 12 Uhr (Zeitansage- oder TIME-Modus).

# Alarmzeiteinstellung

Drehen Sie die Punktmarkierung des Drehknopfs auf Position 3 Uhr (zweite Einrastposition von oben nach unten = AS Alarm set). Die Uhr ist damit im Alarmeinstellmodus.

Durch Drücken des Stundenknopfes wird die Uhr in Stundenschritten vorwärts gestellt. Jeder Schritt wird durch Ansage der eingestellten Stunde bestätigt. Wenn Sie den Stundenknopf gedrückt halten, beschleunigt die Stundenverstellung, und bei jedem Schritt ertönt ein Piepston.

Durch Drücken des Minutenknopfs wird die Uhr in Minutenschritten vorwärts gestellt. Jeder Schritt wird durch Ansage der eingestellten Minute bestätigt. Wenn Sie den Minutenknopf gedrückt halten, beschleunigt die Minutenverstellung, und bei jedem Schritt ertönt ein Piepston.

Drehen Sie die Punktmarkierung des Drehknopfs wieder um zwei Stufen zurück auf Position 12 Uhr (Zeitansage- oder TIME-Modus).

Der Alarm ertönt zur eingestellten Zeit mit vier Piepstönen und der Zeitansage abwechselnd während ca. 1 Minute. Um den Alarm zu unterbrechen ist der Ansageknopf zu drücken. Danach folgt der Alarm erneut nach 5 Minuten. Um dies zu verhindern, schalten Sie die Alarmfunktion wie unten beschrieben aus.

# Alarmfunktion ausschalten

Drehen Sie die Punktmarkierung des Drehknopfs auf Position 5 Uhr (dritte Einrastposition von oben nach unten = ALM. OFF Alarm off). Die Uhr ist damit im Zeitmodus jedoch ohne Alarm. Durch Drehen des Drehknopfs auf Position 12 Uhr (TIME-Modus) wird der Alarm wieder eingeschaltet.

# Stündliche Zeitansage

Sie können Ihre Uhr so einstellen, dass Ihnen jeweils zur vollen Stunde die Zeit angesagt wird.

Beachten Sie, dass die Punktmarkierung am Drehknopf auf 12 Uhr oder 5 Uhr steht.

Zum Einschalten der stündlichen Zeitansage drücken Sie kurz auf den Minutenknopf. Sie hören fünf Piepstöne, und in der Anzeige erscheint ein Schallwellen-Symbol.

Zum Ausschalten der stündlichen Zeitansage drücken Sie erneut kurz auf den Minutenknopf. Sie hören einen Piepston, und das Schallwellen-Symbol in der Anzeige verschwindet.

# Pflege und Wartung

Wenn die LCD-Anzeige undeutlich und der Ansageton schwach wird, so ist die Batterie auszuwechseln. Ferner darf die Uhr weder nass werden, noch sollte sie allzu grosser Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie das Gerät an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZB. Im übrigem gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZB.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZB

Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel +41 (0)62 888 28 70

Fax +41(0)62 888 28 77

E-Mail: [hilfsmittel@szb.ch](mailto:hilfsmittel@szb.ch)

Internet: [www.szb.ch](http://www.szb.ch/)