| Logo: SZBLIND | Abteilung  oder Autor etc. |

Bedienungsanleitung  
Vibrierender Küchentimer



SZBLIND Art. Nr. 07.905

Stand: 21.09.2023

Inhaltsverzeichnis

[1. Einleitung 3](#_Toc146197703)

[2. Gerätebeschreibung 3](#_Toc146197704)

[2.1. Vorderseite 3](#_Toc146197705)

[2.2. Rückseite 3](#_Toc146197706)

[3. Inbetriebnahme 3](#_Toc146197707)

[3.1. Batterie einlegen 3](#_Toc146197708)

[3.2. Clip 3](#_Toc146197709)

[4. Timer Einstellen 3](#_Toc146197710)

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum kauf Ihres Küchentimers. Er gibt über Vibration und Tonsignal bekannt, wenn die zuvor eingestellte Zeit abgelaufen ist.

1. Gerätebeschreibung
   1. Vorderseite

Oben an der Vorderseite befindet sich die Anzeige. Darunter sind vier Tasten von links nach rechts wie folgt angeordnet:

* Reset-Taste zum Rücksetzen auf 0 (rund, leicht schräg angelegt)
* Start-Taste (halbmondförmig)
* Minuten-Taste (klein, oval)
* Sekunden-Taste (klein, oval)
  1. Rückseite

In der Mitte befindet sich ein Clip mit Magnet. Sie können den Timer damit entweder an einer magnetischen Oberfläche befestigen oder auf eine Ablage stellen.

Rechts davon ist die Abdeckung des Batteriefachs angebracht (geriffelte Fläche).

1. Inbetriebnahme
   1. Batterie einlegen

Drehen Sie den Timer um, so dass der Clib zu Ihnen zeigt und Sie rechts davon die geriffelte Fläche der Batterieabdeckung fühlen.

Legen Sie einen Finger, beispielsweise den rechten Daumen, auf die Abdeckung und entfernen Sie diese, indem Sie sie von links nach rechts schieben. Die Abdeckung löst sich mit einem Klick.

Legen Sie nun eine Batterie vom Typ aaa ein. Beachten Sie dabei bitte, dass das flache Ende der Batterie an die Feder im Batteriefach zu liegen kommt.

Passen Sie nun die Abdeckung des Batteriefachs wieder ein, bis sie mit einem Klick einrastet.

* 1. Clip

Mit dem Magneten am Clip auf der Geräterückseite können Sie den Timer an einer magnetischen Fläche, beispielsweise am Kühlschrank, befestigen. Sie können ihn aber auch auf einer Ablage abstellen. Heben Sie dazu den Clip am unteren Ende an. Dahinter ist ein Metallrahmen ins Gehäuse eingelassen, der sich beim Anheben des Clibs von oben nach unten herausklappt. Klappen Sie den Clip danach wieder zurück, bis er den Metallrahmen berührt und mit ihm zusammen einen Ständer bildet.

1. Timer Einstellen

Stellen Sie die gewünschte Zeit mit den Tasten für Minuten und Sekunden ein. Pro Tastendruck wird die Einstellung um eine Minute bzw. eine Sekunde erhöht. Die höchste Einstellung ist 99 Minuten und 59 Sekunden. Während der Einstellungen können Sie den Timer jederzeit mit der Reset-Taste auf 0 zurücksetzen.

Nach abgeschlossener Einstellung drücken Sie die Start-Taste. Die Zeit wird nun rückwärts bis 0 gezählt.

Wenn die Zeit abgelaufen ist, vibriert der Timer und gibt einen Signalton aus. Bestätigen Sie entweder mit der Start- oder der Reset-Taste.

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie den Artikel an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZBLIND. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZBLIND.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel +41 (0)62 888 28 70

E-Mail: hilfsmittel@szblind.ch

Internet: www.szblind.ch