

Bedienungsanleitung

Funktelefon Doro Phone Easy 115



SZB-Art. Nr. 12.041

Stand: 30.09.2014

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1

1 Einleitung 5

2 Lieferumfang 5

3 Gerätebeschreibung 6

3.1 Basisstation 6

3.1.1 Stirnseite 6

3.1.2 Geräteoberseite 6

3.2 Mobilteil 7

3.2.1 Vorderseite 7

3.2.2 Rückseite 9

3.2.3 Unterseite 9

3.2.4 Rechte Seite 9

3.2.5 Linke Seite 9

4 Installation 9

4.1 Akkus einlegen 10

4.2 Akkus laden 10

5 Grundeinstellungen 11

5.1 Sprache 11

5.2 Datum/Uhrzeit/Alarm 11

5.3 Alarm 12

6 Bedienung 13

6.1 Anrufen 13

6.2 Annehmen eines Anrufs 13

6.3 Wahlwiederholung 14

6.4 Lauthören 14

6.5 Stummschaltung 14

6.6 Anrufdauer 15

6.7 Texteingabe 15

6.8 Tastensperre 16

6.9 Mobilteil suchen 16

6.10 Mobilteil ein-/ausschalten 16

6.11 Stumm/Klingelton aus 16

6.12 Lautstärkeregelung 17

6.13 Lautstärkeanhebung 17

6.14 Telefonbuch 17

6.14.1 Speichern von Einträgen 18

6.14.2 Wählen von Nummern aus dem Telefonbuch 18

6.14.3 Bearbeiten von Einträgen 18

6.14.4 Telefonbucheinträge auf ein anderes Mobilteil kopieren (Nur für erweiterte Systeme mit zwei oder mehr Mobilteilen) 19

6.14.5 Löschen von Einträgen 20

6.14.6 Speicherkapazität 20

6.14.7 Bearbeiten von Gruppen 20

6.15 Kurzwahl 21

6.15.1 Speichern von Kurzwahlwahlnummern 21

6.15.2 Wählen über Kurzwahlwahltasten 21

6.16 Anrufliste (Anruferanzeige) 21

6.16.1 Aufrufen und Wählen 22

6.16.2 Löschen von Nummern aus der Anrufliste 23

6.16.3 Anzeige bei Anrufern ohne Nummer 23

6.17 Töne 24

6.17.1 Klingeln 24

6.17.2 Warntöne 25

7 Einstellungen 25

7.1 Mobilteil einstellen 25

7.2 Basis einstellen 26

8 Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile) 27

8.1 Anmelden eines weiteren Mobilteils 27

8.2 Interne Anrufe 28

8.3 Anrufe weiterleiten/Konferenzschaltung mit Mobilteilen 29

9 Anrufbeantworter 29

9.1 Einstellungen vom Mobilteil aus 29

9.2 Verwendung vom Mobilteil aus 31

9.3 Ein/Aus 31

9.4 Ansage 32

9.5 Alle alten Nachrichten löschen 33

9.6 Persönliche Nachricht (MEMO) 33

9.7 Mithören 34

9.8 Bedienung an der Basisstation 34

9.9 Nicht genügend Speicherplatz 35

9.10 Fernzugriff 35

10 Sonstiges 36

10.1 Reichweite 36

10.2 Eco Functionality 37

10.3 Akku 37

10.4 Hörgeräte 38

11 Fehlersuche 38

11.1 Eingehender Anruf ohne Anzeige der Rufnummer 39

11.2 Warnsignal/Anrufe nicht möglich 39

11.3 Telefon funktioniert nicht 39

11.4 Telefon klingelt weiter 39

11.5 Anrufbeantworter reagiert nicht auf Fernzugriff 40

11.6 Anrufbeantworter nimmt den Anruf nicht an 40

12 Pflege und Wartung 40

13 Spezifische Absorptionsrate (SAR) 42

14 Konformitätserklärung 42

# Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Doro Phone Easy 115.

Dies ist eine angepasste Bedienungsanleitung, die Ihnen das Kennenlernen des Telefons erleichtern wird. Die Original-Anleitung des Herstellers ist im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Da dieses Telefon nicht mit einer Sprachausgabe ausgestattet ist, die alle Funktionen unterstützt, kann es nicht vollumfänglich selbständig genutzt werden, wenn Sie die Anzeige nicht ablesen können. Es kann lediglich eingestellt werden, dass beim Drücken der Zifferntasten die entsprechende Zahl von einer Sprachausgabe angesagt wird (siehe Kapitel 6.17.2). Für Einstellungen etc brauchen Sie daher allenfalls sehende Hilfe.

# Lieferumfang

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

* 1 Basisstation
* 1 Mobilteil
* 1 Telefonkabel
* 1 Netzteil
* Akkus

# Gerätebeschreibung

## Basisstation

Legen Sie die Basisstation so vor sich hin, dass der Lautsprecher (schräg abfallende, geriffelte Fläche) von Ihnen weg und die Mulde für das Mobilteil zu Ihnen zeigt.

### Stirnseite

Die kleine, runde Anschlussbuchse links dient zum Anschluss des Steckernetzteils. Rechts daneben finden Sie die viereckige Buchse für das Telefonkabel.

### Geräteoberseite

Hinten an der Oberseite befindet sich der Lautsprecher.

Davor, zwischen Lautsprecher und Mulde für das Mobilteil, befindet sich die kleine, rechteckige Taste zum Suchen des Mobilteils (Suchtaste).

Weiter vorne fühlen Sie die Mulde, in welche Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus stellen.

Die viereckige Fläche ganz vorne ist die Anzeige der Basisstation. Ihre Ränder sind Navigationstasten zur Bedienung des Telefonbeantworters:

Oben: Wiedergabe der Nachricht anhalten

Unten: Nachricht wiedergeben

Links: Zur vorherigen Nachricht springen

Rechts: Zur nächsten Nachricht springen.

Links von der Anzeige finden sich zwei Tasten, ebenfalls zur Bedienung des Telefonbeantworters:

Oben: Telefonbeantworter ein/aus

Unten: Taste zum löschen der aktuellen Nachricht

Mit den beiden Tasten rechts von der Anzeige (oben +, unten -) wird die Lautstärke geregelt.

## Mobilteil

Halten Sie das Mobilteil so in der Hand, dass die Vorderseite mit den Tasten zu Ihnen zeigt.

### Vorderseite

Ganz oben an der Vorderseite befindet sich die Hörmuschel (runde, geriffelte Fläche).

Die viereckige, glatte Fläche darunter ist die Anzeige. Darunter befinden sich die Tasten des Mobilteils. Diese sind in drei Gruppen eingeteilt.

Die oberste Gruppe besteht aus einer Reihe von drei kleinen Tasten:

Links: Taste "int" zur Tätigung von internen Anrufen (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind) bzw. zum löschen von Zeichen bei der Eingabe von Telefonnummern oder Text

Mitte: Telefonbuch-Taste

Rechts: Menü/Okay

Darunter finden Sie in der Mitte eine grosse Taste, umgeben von vier weiteren Tasten.

Die grosse Taste in der Mitte hat mehrere Funktionen. Diese können Sie aktivieren, indem Sie jeweils den oberen oder unteren Rand der Taste drücken.

Wenn Sie sich in einem Menü befinden, können Sie mit dieser Taste im Menü nach oben (oberer Rand) und nach unten (unterer Rand) blättern.

In der Grundstellung dient der obere Rand zum Aufrufen der Liste eingegangener Anrufe und der untere Rand zum Aufruf der 10 zuletzt gewählten Nummern.

Der Einfachheit halber wird diese Taste in dieser Anleitung als Wipp-Taste bezeichnet (Wipp-Taste oben/unten)

Neben der Wipp-Taste finden Sie die folgenden Tasten:

Oben links: Rückfrage-Taste

Oben rechts: Stummschaltung

Unten links: Anruftaste

Unten rechts: Beenden-Taste

Darunter finden Sie die geläufige Telefon-Tastatur:

1. Reihe (von links nach rechts): Zifferntasten 1, 2, 3

2. Reihe (von links nach rechts: Zifferntasten 4, 5, 6

3. Reihe (von links nach rechts: Zifferntasten 7, 8, 9

4. Reihe von links nach rechts: Tasten \*, 0 und #

Der kleine Schlitz unter der Taste 0 ist das Mikrofon.

### Rückseite

An der Rückseite oben befindet sich der Lautsprecher (geriffelte Fläche) und darunter die Abdeckung des Akkufachs.

### Unterseite

An der Unterseite befindet sich der Anschluss für die Basisstation.

### Rechte Seite

Oben auf der rechten Geräteseite finden Sie die längliche +/--Taste zur Regelung der Lautstärke. Der obere Rand dient zur Erhöhung, der untere Rand zur Verminderung der Lautstärke.

### Linke Seite

Auf der linken Seite oben befindet sich die Taste zum Ein- oder Ausschalten der Lautstärkeanhebung (Siehe Kapitel 6.13).

# Installation

Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und der Basisstation. Schliessen Sie anschliessend das Telefonkabel an eine Anschlussdose und an der Basisstation an. Beachten Sie dabei, dass der kleine Clip des Steckers, den Sie in die Basisstation einstecken, nach oben zeigt.

Hinweis! Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel, da das vorhandene Telefonkabel des Vorgängertelefons unter Umständen eine nicht passende Belegung hat und Sie damit kein Freizeichen erhalten.

## Akkus einlegen

Das Akkufach befindet sich auf der Rückseite des Mobilteils. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie beispielsweise das Gerät so in die rechte Hand nehmen, dass die Rückseite zu Ihnen zeigt. Legen Sie Ihre linke Hand so auf die Abdeckung des Akkufachs, dass der Mittelfinger in der kleinen Mulde oben in der Mitte liegt. Ziehen Sie die Abdeckung mit gleichzeitigem leichten Drücken zu sich hin, bis sie sich löst.

Legen Sie die Akkus (2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH) so ein, dass jeweils das flache Ende des Akkus zur Feder im Akkufach zu liegen kommt. Drücken Sie dabei den Akku leicht gegen die Feder. Sobald diese nachgibt, können Sie den Akku einleegen.

Passen Sie anschliessend die Abdeckung ein und schieben sie von sich weg, bis sie mit einem Klick einrastet.

## Akkus laden

Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Ladestation (beim ersten Gebrauch für 24 Stunden).

# Grundeinstellungen

## Sprache

1. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten zu Einstell. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zu Mobilteil einstellen. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Blättern Sie zu Sprache. Drücken Sie Menü/Okay.
5. Blättern Sie zur gewünschten Sprache. Drücken Sie Menü/Okay.
6. Drücken Sie die Beenden-Taste, um das Menü zu verlassen.

## Datum/Uhrzeit/Alarm

1. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten zu Einstell.. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zu Datum/Zeit/Wecker. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Blättern Sie zu Zeit / Datum. Drücken Sie Menü/Okay.
5. Wählen Sie Zeit-format und drücken Sie Menü/Okay. Wählen Sie 24 Std oder 12 Std. Drücken Sie Menü/Okay.
6. Wählen Sie Datums-format und drücken Sie Menü/Okay. Wählen Sie tt/mm oder mm/tt und drücken Sie Menü/Okay.
7. Wählen Sie Eingabe Uhrzeit und drücken Sie Menü/Okay.
8. Geben Sie mit den Zifferntasten die aktuelle Uhrzeit ein. Drücken Sie Menü/Okay.
9. Blättern Sie zu Eingabe Datum. Drücken Sie Menü/Okay.
10. Geben Sie mit den Zifferntasten das aktuelle Datum ein. Drücken Sie Menü/Okay.

Hinweis! Wenn im Display der Basisstation des PhoneEasy 115 – – angezeigt wird, ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet oder Zeit und Datum sind nicht eingestellt. Nur wenn Datum und Uhrzeit korrekt eingegeben sind, ist der volle Funktionsumfang nutzbar.

## Alarm

1. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten zu Einstell.. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Drücken Sie Menü/Okay, gehen Sie zu Datum/Zeit/Wecker und drücken Sie Menü/Okay.
4. Blättern Sie zu Wecker. Drücken Sie Menü/Okay.
5. Wählen Sie Ein, um den Alarm zu aktivieren (wählen Sie Aus, um ihn wieder zu deaktivieren). Drücken Sie Menü/Okay.
6. Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit für den Alarm ein. Drücken Sie Menü/Okay.
7. Blättern Sie zu Rufton. Drücken Sie Menü/Okay.
8. Drücken Sie Menü/Okay.

Hinweis! Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit wird Wecker angezeigt. Sie können das Signal durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Die Lautstärke wird von der Klingeltonlautstärke des Mobilteils vorgegeben. Ist der Klingelton des Mobilteils auf Auss gestellt, ertönt der Alarmton weiterhin bei Stufe 1.

# Bedienung

## Anrufen

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Löschen können Sie mit int (siehe Kapitel 3.2.1).
2. Drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf zu tätigen. Drücken Sie die Beenden-Taste zum Beenden des Anrufs.

## Annehmen eines Anrufs

1. Drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie diese Taste erneut, um den Anruf mit eingeschaltetem Lautsprecher entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie die Beenden-Taste zum Beenden des Anrufs.

Hinweis! Ist die automatische Annahmefunktion aktiviert, wird der Anruf angenommen, wenn Sie das Mobilteil aus der Basisstation nehmen. (siehe Kapitel 7.1).

## Wahlwiederholung

Drücken Sie die Wipp-Taste unten. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten durch die letzten 10 gewählten Nummern. Ist die Nummer im Telefonbuch verzeichnet, wird auch der zugehörige Name angezeigt. Drücken Sie die Anruftaste, um den aktuell angezeigten Eintrag anzurufen, oder Menü/Okay, um das Untermenü aufzurufen (siehe Kapitel 6.14).

## Lauthören

Drücken Sie die Anruftaste, um zwischen Mobilteil und Lautsprecher umzuschalten. Ist der Lautsprecher eingeschaltet, wird dies mit einem Symbol angezeigt.

Hinweis! Beachten Sie, dass beim Lauthören nicht beide Gesprächsteilnehmer gleichzeitig sprechen können.

Um Energie zu sparen, werden die Lautsprecher und die Displaybeleuchtung bei schwachen Akkus abgeschaltet.

## Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während des Gesprächs mit der Taste zur Stummschaltung ein-und ausschalten (siehe Kapitel 3.2.1).

## Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer im Format HH:MM:SS angezeigt.

## Texteingabe

Drücken Sie jede Zahlentaste so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint, und warten Sie dann einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

1 = Leerzeichen

2 = a, b, c

3 = d, e, f

4 = g, h, i

5 = j, k, l

6 = m, n, o

7 = p, q, r, s

8 = t, u, v

9 = w, x, y, z

\* = schaltet zwischen Gross- und Kleinbuchstaben um (ABC/abc/Abc)

Drücken Sie zum Löschen auf int (siehe Kapitel 3.2.1). Halten Sie int gedrückt, um die gesamte Textzeichenfolge zu löschen. Drücken Sie (mehrmals) auf die Beenden-Taste oder int, um das Menü zu verlassen.

## Tastensperre

Halten Sie # für ca 2 Sekunden gedrückt, um die Tastensperre ein-oder auszuschalten. Ist die Tastensperre eingeschaltet, wird dies mit einem Symbol angezeigt. Auch bei eingeschalteter Tastensperre können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Anruftaste drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.

Hinweis! Die Notrufnummern 999, 112 und 911 können auch gewählt werden, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist.

## Mobilteil suchen

Drücken Sie die Suchtaste an der Basisstation, um das Mobilteil zu suchen (siehe Kapitel 3.1.2). Alle angemeldeten Mobilteile klingeln und das Display zeigt Paging an. Das Signal hört automatisch auf oder drücken Sie alternativ erneut die Suchtaste oder die Beenden-Taste am Mobilteil.

## Mobilteil ein-/ausschalten

Halten Sie im Ruhezustand die Beenden-Taste für ca 2 Sekunden gedrückt, um das Mobilteil ein-bzw. auszuschalten. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.

## Stumm/Klingelton aus

Halten Sie im Ruhezustand die Taste \* für ca 2 Sekunden gedrückt, um den Klingelton des Mobilteils ein-oder auszuschalten (siehe auch Kapitel 6.17). Wenn der Klingelton abgeschaltet ist, wird dies mit einem Symbol angezeigt.

## Lautstärkeregelung

Die Lautstärke kann während des Gesprächs durch die +/--Taste auf der rechten Seite des Mobilteils geregelt werden (siehe Kapitel 3.2.4). Die Lautstärke wird im Display angezeigt. Die Einstellung wird nach Beendigung des Gesprächs beibehalten.

## Lautstärkeanhebung

Drücken Sie die taste an der linken Seite des Mobilteils, um die Lautstärkeanhebung ein-oder auszuschalten. Bei eingeschalteter Lautstärkeanhebung leuchtet die LED-Anzeige auf. Die Lautstärkeanhebung wird automatisch mit Beendigung des Gesprächs deaktiviert, um bei Menschen mit normalem Hörvermögen einem Gehörschaden vorzubeugen. VORSICHT! Die Lautstärke des Mobilteils kann sehr hoch sein. Die Lautstärkeanhebung sollte nur von Personen mit vermindertem Hörvermögen genutzt werden.

## Telefonbuch

Das Telefonbuch kann 100 Einträge speichern. Die Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen sortiert. Jeder Name kann bis zu 10 Zeichen und jede Telefonnummer kann bis zu 24 Ziffern enthalten. Wenn die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Telefonanschluss übertragen wird, werden der Name und die Nummer des Anrufers angezeigt (für solche Nummern, die im Telefonbuch gespeichert sind).

### Speichern von Einträgen

1. Drücken Sie die Telefonbuch-Taste. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten zu Neuer Eintrag. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein. Löschen Sie mit int. Drücken Sie Menü/Okay.
5. Wählen Sie die gewünschte Gruppe. Drücken Sie Menü/Okay.

### Wählen von Nummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.
2. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten durch die Einträge. Durchsuchen Sie das Telefonbuch, indem Sie die entsprechende Zifferntaste für den ersten Buchstaben des Namens drücken.
3. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Blättern Sie zu Anrufen. Drücken Sie Menü/Okay.

### Bearbeiten von Einträgen

1. Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.
2. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten zu dem Eintrag, den Sie ändern möchten. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zu Bearbeit.. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Ändern Sie den Namen. Mit int löschen Sie einen Buchstaben oder gehen ein Zeichen zurück. Drücken Sie Menü/Okay.
5. Ändern Sie die Rufnummer. Mit int löschen Sie einen Buchstaben oder gehen ein Zeichen zurück. Drücken Sie Menü/Okay.
6. Wählen Sie die gewünschte Gruppe. Drücken Sie Menü/Okay.

### Telefonbucheinträge auf ein anderes Mobilteil kopieren (Nur für erweiterte Systeme mit zwei oder mehr Mobilteilen)

1. Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.
2. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten zu dem Eintrag, den Sie kopieren möchten. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zu Kopieren/Alles kopieren. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Wählen Sie ein Zielmobilteil aus. Drücken Sie Menü/Okay.
5. Akzept? wird auf dem Zielmobilteil angezeigt.
6. Drücken Sie zur Bestätigung auf dem Zielmobilteil auf Menü/Okay.

### Löschen von Einträgen

1. Drücken Sie die Telefonbuch-Taste.
2. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten zu dem Eintrag, den Sie löschen möchten. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zu Löschen/Alles löschen. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.

### Speicherkapazität

Hier können Sie überprüfen, wie viele Telefonbucheinträge gespeichert sind und welche Speichergrösse verfügbar ist.

### Bearbeiten von Gruppen

1. Drücken Sie die Telefonbuch-Taste. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten zu Rufgruppe bearbeiten. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zu der Gruppe, die Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Blättern Sie zu Rufgruppe bearbeiten/Rufton einstellen. Drücken Sie Menü/Okay.
5. Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie dann durch Drücken von Menü/Okay.

## Kurzwahl

Sobald ein Eintrag als Kurzwahl gespeichert wurde, müssen Sie nur noch die entsprechende Taste drücken, um den Anruf zu tätigen. Hinweis! Eine Kurzwahl kann nur dann zugewiesen werden, wenn ein entsprechender Eintrag im Telefonbuch gespeichert ist.

### Speichern von Kurzwahlwahlnummern

1. Drücken Sie die Telefonbuch-Taste. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Gehen Sie zu Kurzwahl und drücken Sie Menü/Okay.
3. Wählen Sie Taste 2–Taste 9. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Wählen Sie einen Eintrag im Telefonbuch aus und drücken Sie Menü/Okay. Die von Ihnen gewählte Zifferntaste wird erneut angezeigt.
5. Drücken Sie Menü/Okay, um zum Untermenü, wie etwa Bearbeit. und Löschen, zu gelangen.

### Wählen über Kurzwahlwahltasten

Um eine Kurzwahlwahlnummer zu wählen, halten Sie die entsprechende Zifferntaste (Taste 2–Taste 9) so lange gedrückt, bis die Rufnummer angezeigt wird (ca 2 Sekunden).

## Anrufliste (Anruferanzeige)

Mit der Anruferanzeige können Sie vor dem Annehmen des Anrufs sehen, wer Sie anruft. Die Anrufliste enthält die während Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der dazugehörige Name angezeigt. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Die letzten 20 eingegangenen, angenommen und nicht angenommenen Anrufe werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert. NeuerAnruf/NeueAnrufe wird im Ruhezustand angezeigt.

Hinweis! Diese Funktion ist nur möglich, wenn an Ihrem Telefonanschluss die Rufnummer übertragen wird. Eine evt. vorhandene Telefonanlage oder Internet-Telefoniebox muss so eingestellt sein, dass die Rufnummer an das Telefon übermittelt wird.

### Aufrufen und Wählen

1. Drücken Sie die Wipp-Taste oben. Drücken Sie Menü/Okay. Alternativ können Sie auch Menü/Okay drücken und Anrufliste wählen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Nummer.
3. Drücken Sie die Anruftaste zum Wählen der Telefonnummer oder drücken Sie Menü/Okay, um in das Untermenü mit den folgenden Einträgen zu gelangen:  
   Details: Details für den Anruf ansehen  
   Löschen: Diese Nummer aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch)  
   Alles löschen: Alle Nummern aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch)  
   Anrufen: Diese Nummer wählen  
   Nummer speichern: Nummer im Telefonbuch speichern  
   Art der Anrufliste: Speichern Sie Informationen zu Entgang. Anrufe (nicht angenommen) oder Alle Anrufe (angenommen und nicht angenommen).

Hinweis! Die jeweils letzten 20 eingehenden Anrufe (angenommene und nicht angenommene) werden zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Um mehr nicht angenommene Anrufe aufzulisten, können Sie nur Entgang. Anrufe in der Liste speichern lassen.

### Löschen von Nummern aus der Anrufliste

1. Drücken Sie die Wipp-Taste oben. Blättern Sie mit der Wipp-Taste oben/unten zum gewünschten Eintrag. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zu Löschen/Alles löschen. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.

### Anzeige bei Anrufern ohne Nummer

Es können folgende Meldungen angezeigt werden:

Unbekannt: Unbekannte Rufnummer, z.B. Anruf aus dem Ausland.

Private: Die Rufnummer ist unterdrückt. Nummer kann nicht angezeigt werden.

\* Anzeige einer Sprachnachricht von Ihrem Netzbetreiber.

\* Diese Funktion ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. So entfernen Sie diese Anzeige von Sprachnachrichten: Drücken Sie die Wipptaste oben und halten Sie die 4 gedrückt.

## Töne

### Klingeln

1. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Töne. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. Klingeln. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie Menü/Okay:  
   Externe Anrufe: Wählen Sie einen Klingelton für externe Anrufe. Drücken Sie Menü/Okay.  
   Interne Anrufe: Wählen Sie einen Klingelton für interne Anrufe. Drücken Sie Menü/Okay.  
   Lautstärke: 1 = am leisesten, 5 = am lautesten oder Aus. Drücken Sie Menü/Okay.  
   Stumm Piepton = Mobilteil piept bei eingehendem Anruf; Aus = Klingelton des Mobilteils ist bei eingehenden Anrufen stumm geschaltet. Drücken Sie Menü/Okay

Hinweis! Melodie 6–Melodie10 signalisieren noch bis zu neun Sekunden, nachdem der Anrufer aufgelegt hat oder bei Nutzung mehrerer Mobilteile, wenn mit einem Anderen angenommen wurde. Wählen Sie Melodie 1–Melodie 5 , wenn Sie dies vermeiden möchten.

### Warntöne

1. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Töne. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. Warntöne . Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie Menü/Okay:  
   Tastenton: Wählen Sie Tastenton, Sprechen. Tasten oder Aus. Beim Auswählen von Sprechen. Tasten auch die gewünschte Sprache auswählen.  
   Bestätige: Wählen Sie Ein oder Aus. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.  
   Akku schwach: Wählen Sie Ein oder Aus. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.  
   Nicht verfügbar: Wählen Sie Ein oder Aus. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.

# Einstellungen

## Mobilteil einstellen

1. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Mobilteil einstellen. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. Sprache. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie Menü/Okay:  
   Direktwahl PIN: (der werkseitig eingestellte Code ist 0000)   
   Basiswahl (Kommt nur bei Systemen mit mehreren Basisstationen zum Tragen.  
   Display Stufe (1 = normal) Wählen Sie Mobilteil Name = Text/Name wird im Ruhezustand angezeigt. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.  
   Sprache: Die Menüsprache des Mobilteils.  
   Auto Antwort: Ein = Anruf wird angenommen, sobald das Mobilteil aus der Basisstation genommen wird. Aus = Anruf wird durch Drücken der Anruftaste angenommen.  
   Mobilteil anmelden: Um ein neues Mobilteil anzumelden (siehe Kapitel 8).  
   Mobilteil abmelden: Ein Mobilteil von der Basisstation abmelden. Geben Sie den PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) ein, und drücken Sie Menü/Okay. Zum Bestätigen erneut Menü/Okay drücken.  
   Mobilteil zurücksetzen: Sie können das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Geben Sie den PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) ein, und drücken Sie Menü/Okay. Zum Bestätigen erneut Menü/Okay drücken.

Hinweis! Mit einem abgemeldeten Mobilteil sind keine Anrufe mehr möglich.

## Basis einstellen

1. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zu Basis einstellen. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, z. B. Klingeln. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor. Drücken Sie Menü/Okay:  
   Klingeln: Wählen Sie den Klingelton der Basisstation aus. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.  
   Lautstärke: Lautstärke des Klingeltons der Basisstation. 1 = am leisesten, 5 = am lautesten, oder Aus. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.  
   Flash-zeiten: Für Rückfragefunktion 600 ms = Neuseeland, 300 ms = Frankreich/Portugal, 100 ms = andere einschliesslich GB/AUS  
   System-PIN: PIN-Code ändern (werkseitig ist 0000 eingestellt).  
   Basis zurücksetz: Sie können die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Geben Sie den PIN-Code (werkseitig ist 0000 eingestellt) ein, und drücken Sie Menü/Okay. Zum Bestätigen erneut Menü/Okay drücken

# Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile)

Im Ruhezustand wird die jeweilige Intern-Nummer im Display angezeigt. Die Basisstation sollte an einem zentralen Ort aufgestellt werden, sodass die Reichweite alle Mobilteile umfasst.

## Anmelden eines weiteren Mobilteils

Alle im Lieferumfang enthaltenen Mobilteile sind bereits an der Basisstation angemeldet. An einer Basisstation können bis zu fünf Mobilteile angemeldet werden. Hinweis! Dieses Modell ist GAP-kompatibel (GAP: Generic Access Profile). Das heisst, sowohl Mobilteil als auch Basisstation können mit den meisten anderen GAP-kompatiblen Geräten anderer Hersteller verwendet werden. Das GAP-Protokoll kann jedoch nicht sicherstellen, dass alle Funktionen verfügbar sind.

1. Halten Sie die Suchtaste (Basisstation) so lange gedrückt, bis die Anzeige blinkt (ca 2 Sekunden).
2. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Mobilteil einstellen. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zu Mobilteil anmelden. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Wählen Sie die Basisstation Basis 1–Basis 4 aus, auf die Sie das Mobilteil registrieren möchten. Drücken Sie Menü/Okay.
5. Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein (werkseitig ist 0000 eingestellt). Drücken Sie Menü/Okay.
6. Bei erfolgreicher Anmeldung kehrt das Gerät innerhalb einer Minute in den Ruhezustand zurück.

## Interne Anrufe

1. Drücken Sie int.
2. Bei mehr als zwei Mobilteilen: Geben Sie die Rufnummer 1-5 für das entsprechende Mobilteil ein oder drücken Sie 9 für alle. Wenn ein externer Anruf während eines internen Gesprächs eingeht, ertönt ein Signalton. Sie können dann den internen Anruf mit der Beenden-Taste beenden und den eingehenden externen Anruf mit der Anruftaste annehmen.

## Anrufe weiterleiten/Konferenzschaltung mit Mobilteilen

Ein eingehender externer Anruf wurde angenommen;

1. Drücken Sie int.
2. Bei mehr als zwei Mobilteilen: Geben Sie die Rufnummer 1-5 für das entsprechende Mobilteil ein, oder drücken Sie 9 für alle.
3. Anruf weiterleiten: Drücken Sie die Beenden-Taste. Konferenzschaltung: Halten Sie \* gedrückt.

# Anrufbeantworter

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, werden Anrufe nach einer festgelegten Anzahl an Rufzeichen angenommen. Der Anrufer hört eine Ansage und kann eine Nachricht hinterlassen. Die Gesamtspeicherkapazität beträgt 15 Minuten. Auf die meisten Funktionen kann sowohl von der Basisstation als auch vom Mobilteil zugegriffen werden.

## Einstellungen vom Mobilteil aus

1. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Anrufbeantworter. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zu Ansage Einstell.. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie Menü/Okay:  
   Ansage-Modus: Wählen sie Ansage/Aufnahme oder Nur Ansage (Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen).  
   AB Sprache: Auswahl der Sprache für die aufgezeichnete Ansage.  
   Klingelzahl: Wählen Sie aus, nach wie vielen Rufzeichen (2 Rufe - 8 Rufe oder Kosten sparen) der Anruf angenommen wird.  
   Aufnahmezeit: Wählen Sie die maximale Aufnahmedauer je Nachricht.  
   Aufzeich. Ein mithören = eingehende Nachrichten werden während des Empfangs über den Lautsprecher an der Basisstation wiedergegeben.  
   Zugangs- Ein code = Sie können aus der Ferne per Anruf und Code-Eingabe auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen.

Hinweis! Bei der Funktion zum Sparen von Telefonkosten (Kosten sparen) werden Anrufe zunächst nach etwa 6 Rufzeichen angenommen. Sobald jedoch die erste neue Nachricht aufgezeichnet wurde, nimmt der Anrufbeantworter die Anrufe nach ungefähr 2 Rufzeichen an. Dies ist hilfreich, wenn der Fernzugriff verwendet wird: wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen und das Gespräch nach vier Rufzeichen nicht angenommen wurde, bedeutet dies, dass keine Nachrichten aufgezeichnet wurden und Sie auflegen können, bevor der Anruf berechnet wird.

## Verwendung vom Mobilteil aus

Sind neue Nachrichten vorhanden, wird Neue Nachr/Neue Nachr angezeigt. Die Wiedergabe startet immer mit den neuen Nachrichten.

1. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Anrufbeantworter. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zu Wiederg.. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Während der Wiedergabe stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:  
   Taste 2: Aktuelle Nachricht löschen  
   Taste 4: Zurück zur vorherigen  
   Taste 5: Wiedergabe stoppen  
   Taste 6: Weiter zur nächsten  
   Anruf-Taste: Lautsprecher AUS/EIN  
   +/-: Lautstärkeregelung (seitliche Tasten)

## Ein/Aus

1. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Anrufbeantworter. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zu AB Ein/Aus. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie Menü/Okay.

Hinweis! Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, werden Anrufe nach 10 Rufzeichen angenommen, (siehe Kapitel 9.10).

## Ansage

Die aufgezeichnete Ansage (max. 3 Minuten) wird für den Anrufer wiedergegeben. Es stehen zwei verschiedene Ansagen zur Verfügung: Eine für Nur Ansage (der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen), und eine für die normale Anrufbeantworterfunktion Ansage / Aufnahme. Wählen Sie auch den gewünschten Annahme-Modus (Ansage-Modus) (siehe Kapitel 9.1).

1. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Anrufbeantworter. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zu Ansage . Drücken Sie Menü/Okay.
3. Blättern Sie zu Aufnehmen. Drücken Sie Menü/Okay.
4. Blättern Sie zu Ansage / Aufnahme oder Nur Ansage. Drücken Sie Menü/Okay.
5. Nach einem langen Piepton können Sie Ihre Ansage aufzeichnen. Halten Sie dabei das Mobilteil 20 cm von Ihrem Mund entfernt. Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung Menü/Okay.
6. Die Ansage wird wiedergegeben.

Wichtig: Drücken Sie während der Wiedergabe nicht auf die Beenden-Taste oder int. Die Ansage wird erst gespeichert, nachdem sie wiedergegeben wurde.

Hinweis! Bis zur Aufzeichnung einer persönlichen Ansage wird eine werkseitig aufgezeichnete Ansage verwendet, die bei Bedarf wiederhergestellt werden kann. Sie stellen sie wieder her, indem Sie während der Wiedergabe der Ansage int drücken.

## Alle alten Nachrichten löschen

1. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Anrufbeantworter. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zu Nachricht löschen. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Bestätigen Sie mit Menü/Okay.

## Persönliche Nachricht (MEMO)

1. Drücken Sie Menü/Okay. Blättern Sie zu Anrufbeantworter. Drücken Sie Menü/Okay.
2. Blättern Sie zu Memo aufnehmen. Drücken Sie Menü/Okay.
3. Nach einem langen Piepton können Sie Ihre Ansage aufzeichnen. Halten Sie dabei das Mobilteil 20 cm von Ihrem Mund entfernt. Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung Menü/Okay.
4. Die Ansage wird wiedergegeben.
5. Memos werden auf dieselbe Weise wie eingehende Nachrichten wiedergegeben. Wichtig: Drücken Sie während der Wiedergabe nicht auf die Beenden-Taste oder int. Die Ansage wird erst gespeichert, nachdem sie wiedergegeben wurde.

## Mithören

Eingehende Nachrichten werden während des Empfangs über den Lautsprecher an der Basisstation wiedergegeben. Wenn Sie keinen Ton hören, überprüfen Sie, ob die Lautstärke hoch genug ist und die Funktion aktiviert wurde (siehe Kapitel 9.1.) Sie können während der Aufzeichnung auch Menü/Okay auf dem Mobilteil drücken. Durch Drücken der Anruftaste kann der Anruf entgegengenommen werden.

## Bedienung an der Basisstation

Die Ziffern auf der Basisstation blinken, wenn neue Nachrichten (01-59 Nachrichten) vorhanden sind.

Ein/Ausschalten des Anrufbeantworters: Obere linke Taste neben der Anzeige.

Wiedergabe starten: Unterer Rand der Anzeige

Wiedergabe stoppen: Oberer Rand der Anzeige

Zurück zur vorherigen/Weiter zur nächsten: Linker bzw. rechter Rand der Anzeige

Aktuelle Nachricht löschen: Unere linke Taste neben der Anzeige.

Um alle alten Nachrichten nach der Wiedergabe zu löschen, halten Sie die letztgenannte Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Lautstärke erhöhen/verringern: Obere bzw. untere Taste rechts neben der Anzeige

Hinweis: Wenn im Display der Basisstation – – angezeigt wird, ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet oder Zeit und Datum sind nicht eingestellt. Nur wenn Datum und Uhrzeit eingestellt sind, ist der volle Funktionsumfang nutzbar.

## Nicht genügend Speicherplatz

Im Speicher können bis zu 59 Nachrichten (einschliesslich der Ansage) mit einer Gesamtdauer von max. 15 Minuten gespeichert werden. Wenn Voll angezeigt wird oder auf der Basisstation FF blinkt, können erst dann neue Nachrichten aufgezeichnet werden, wenn die alten wiedergegeben und gelöscht wurden. In diesem Fall werden eingehende Anrufe nur mit der Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung beantwortet.

Hinweis! Löschen Sie regelmässig Nachrichten!

## Fernzugriff

Mit jedem Tonwahltelefon ist eine Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters möglich.

1. Rufen Sie den Anrufbeantworter an (die Nummer des Telefonanschlusses, an den Ihr Anrufbeantworter angeschlossen ist; in der Regel Ihre eigene Telefonnummer).
2. Drücken Sie \*, wenn die Ansage wiedergegeben wird.
3. Geben Sie den PIN-Code ein (werkseitig ist 0000 eingestellt).
4. Wählen Sie die gewünschten Fernabfragebefehle:  
   Taste 2: Aktuelle Nachricht löschen  
   Taste 4: Einmal drücken, um die aktuelle Nachricht zu wiederholen. Zweimal drücken, um zur vorherigen Nachricht zu wechseln.  
   Taste 5: Wiedergabe der Nachrichten. (Die Wiedergabe kann durch Drücken von 5 angehalten werden.)  
   Taste 6: Weiter zur nächsten Nachricht  
   Taste 7: Anrufbeantworter einschalten (EIN)  
   Taste 9: Anrufbeantworter ausschalten (AUS)

Hinweis: Mithilfe eines PIN-Codes vermeiden Sie den unerlaubten Zugriff anderer Personen auf Ihren Anrufbeantworter. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den werkseitig eingestellten PIN-Code 0000 zu ändern (siehe Kapitel 7.2).

# Sonstiges

## Reichweite

Die Reichweite des Telefons hängt davon ab, ob die Funkwellen durch Hindernisse abgeschwächt werden. In der Regel beträgt die Reichweite zwischen 50 und 300 Meter. Eine Verbesserung der Reichweite kann erreicht werden, indem Sie den Kopf so drehen, dass das Mobilteil zur Basisstation ausgerichtet ist. Wenn Sie sich der Grenze des Empfangsbereichs nähern, nimmt zunächst die Verständigungsqualität ab, bis das Gespräch schliesslich unterbrochen wird.

## Eco Functionality

Mit Einführung der Kennzeichnung ECO FUNCTIONALITY will Doro seinen Kunden helfen, innerhalb des Produktsortiments die Produkte zu finden, die weniger Energie verbrauchen und somit umweltverträglicher sind. Produkte mit dieser Kennzeichnung zeichnen sich durch Folgendes aus:

* Energiesparendes Arbeiten sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand.
* Automatische Anpassung der Sendeleistung abhängig von der Distanz zur Basisstation.

## Akku

Vorsicht: Wird ein falscher Akkutyp oder werden Batterien eingelegt, besteht Explosionsgefahr! Verwenden Sie ausschliesslich Originalakkus. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein und zum Verfall der Gewährleistung für das Telefon führen.

Wenn die Akkus relativ neu sind, reichen sie für etwa 100 Stunden im Ruhezustand-Betrieb oder für etwa 10 Stunden Gesprächszeit. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, wenn die Akkus 4-5 Mal aufgeladenwurden. Eine Überladung oder Schädigung der Akkus durch zu lange Ladezeiten ist nicht möglich. Im Falle vollständig entleerter Akkus kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis das Laden im Display erkennbar ist und das Display beleuchtet wird. Wenn die Akkus fast leer sind, blinkt die Anzeige. Wird gerade ein Gespräch geführt, gibt das Telefon ein Warnsignal aus. Der Warnton ist optional (siehe Kapitel 6.17.2). Beachten Sie, dass die Akkuanzeige im Display während des gesamten Ladevorgangs blinkt.

Um die Akkus zu schonen, ist das Display im Ruhezustand nicht beleuchtet. Drücken Sie einmal die Beenden-Taste, und das Display wird beleuchtet.

Wenn die Akkus fast leer sind oder das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, kann über das Telefon keine Verbindung hergestellt werden.

Platzieren Sie die Basisstation zur Vermeidung von Interferenzen nicht neben anderen elektrischen Geräten.

Beim Ladevorgang kann sich das Gerät erwärmen, dies ist normal und völlig ungefährlich.

## Hörgeräte

Das Telefon verfügt über eine eingebaute induktive Hörschleife für die Nutzung mit Hörgerät. Wählen Sie den T-Modus an Ihrem Hörgerät, um diese Funktion zu aktivieren.

# Fehlersuche

Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel intakt und ordnungsgemäss angeschlossen sind. Trennen Sie sämtliche Zusatzgeräte, Verlängerungskabel und anderen Telefone vom Gerät. Wenn das Problem dadurch behoben wird, liegt der Fehler bei einem anderen Ausrüstungsteil. Testen Sie das Ausrüstungsteil in einer funktionierenden Umgebung (zum Beispiel bei Ihrem Nachbarn). Wenn das Gerät dort fehlerfrei arbeitet, besteht möglicherweise ein Problem mit Ihrer Telefonleitung. Informieren Sie Ihren Netzbetreiber über dieses Problem.

## Eingehender Anruf ohne Anzeige der Rufnummer

Für diese Funktion ist ein Abonnement eines Anruferkennungsdiensts Ihres Netzbetreibers erforderlich.

## Warnsignal/Anrufe nicht möglich

Möglicherweise sind die Akkus erschöpft (laden Sie das Mobilteil auf). Unter Umständen befindet sich das Mobilteil nur knapp in Reichweite. Gehen Sie näher an eine Basisstation heran.

## Telefon funktioniert nicht

Überprüfen Sie, ob der Adapter bzw. das Telefonkabel ordnungsgemäss verbunden ist. Achten Sie auf den Ladezustand der Akkus im Mobilteil.

Schliessen Sie ein anderes Telefon an die Anschlussdose an.

## Telefon klingelt weiter

Sie nehmen einen Anruf entgegen und es ist niemand mehr in der Leitung. Bei einigen Klingeltönen ist dies aus technischen Gründen so, dass das Telefon noch bis 9 Sekunden nach dem Auflegen des Anrufers klingelt. Versuchen Sie, den Klingelton zu ändern.

## Anrufbeantworter reagiert nicht auf Fernzugriff

Prüfen Sie, ob Sie ein Telefon mit Tonwahlverfahren verwenden.

Halten Sie die Tasten länger gedrückt (etwa eine Sekunde pro Ziffer).

## Anrufbeantworter nimmt den Anruf nicht an

Der Speicher ist möglicherweise voll. Löschen Sie alle alten Nachrichten.

Überprüfen Sie, ob der Adapter bzw. das Telefonkabel ordnungsgemäss verbunden ist. Überprüfen Sie, ob die Anrufbeantworterfunktion eingeschaltet ist.

Funktioniert das Telefon danach nicht ordnungsgemäss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

# Pflege und Wartung

Vorsicht: Verwenden Sie nur Akkus, Netzadapter und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit grösster Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen/Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie die Akkus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie die Akkus wieder einlegen.

Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.

Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.

Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern des Gerätes Kondenswasser bilden, das die Elektronik beschädigt.

Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stössen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Schaltkreise und feinmechanische Teile zerstört werden.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, die Akkus und sonstiges Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

# Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Das PhoneEasy 115 misst 0,035 W/kg gemessen für 10 g Gewebe. Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

# Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das PhoneEasy 115 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE) und 2002/95/EG (ROHS) erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.doro.com/dofc

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie das Gerät an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZB. Im übrigem gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZB.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZB

Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel +41 (0)62 888 28 70

Fax +41(0)62 888 28 77

E-Mail: [hilfsmittel@szb.ch](mailto:hilfsmittel@szb.ch)

Internet: [www.szb.ch](http://www.szb.ch/)