| Logo de l'UCBA | Service ou auteur, etc. |

Mode d'emploi trancheuse à pain



Art. UCBA 09.500

Etat : 09.10.2023

1. Installation

Rabattez la tablette.

Sortez le disque de coupe avec précaution. Attention, la lame est affutée !

Montez le pignon d’entraînement et la poignée.

Remettez la lame en place et vissez-la à fond.

1. Mise en marche

Nettoyez la machine avant la première utilisation.

Posez la machine sur la table de manière à ce que la manivelle soit orientée vers la droite.

Actionnez le levier correspondant au pied ventouse pour fixer l’appareil. Ce levier est situé en haut à droite de la machine.

Pour couper, tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre et faites glisser doucement la matière à trancher vers l’avant. Attention, la lame est très affutée. Vous pouvez vous protéger en utilisant le chariot de guidage livré avec l’appareil. Si la matière à couper est composée de petits morceaux, vous pouvez vous servir du presse-aliment également inclus dans la livraison.

Nettoyez l’appareil après usage.

Service après-vente et garantie

En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND

Fachstelle Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1

5600 Lenzburg

Tel +41 (0)21 345 00 50

Courriel: materiel@ucba.ch

Site internet: www.ucba.ch