|  |  |
| --- | --- |
| Logo des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen SZB | Abteilungoder Autor etc. |

Bedienungsanleitung
Mobiltelefon Doro 6520



SZB-Art. Nr. 12.044

Stand: 20.04.2018

Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

Inhaltsverzeichnis

[1. Vielen Dank für Ihren Kauf 9](#_Toc511993164)

[2. Gerätebeschreibung 10](#_Toc511993165)

[2.1. Vorderseite 10](#_Toc511993166)

[2.1.1. Tasten 10](#_Toc511993167)

[2.1.1.1. Auswahltasten 10](#_Toc511993168)

[2.1.1.2. Navigationstasten und Bestätigung 10](#_Toc511993169)

[2.1.1.3. Anruf- und Auflegetaste 10](#_Toc511993170)

[2.1.1.4. Schnelltasten 10](#_Toc511993171)

[2.1.1.5. Zahlenblock 10](#_Toc511993172)

[2.2. Linke Seite 10](#_Toc511993173)

[2.3. Unterseite 10](#_Toc511993174)

[2.4. Rechte Seite 10](#_Toc511993175)

[2.5. Rückseite 10](#_Toc511993176)

[3. Erste Schritte 11](#_Toc511993177)

[3.1. SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einlegen 11](#_Toc511993178)

[3.2. Laden des Mobiltelefons 11](#_Toc511993179)

[3.3. Strom sparen 12](#_Toc511993180)

[4. Wie ihr Telefon funktioniert 13](#_Toc511993181)

[4.1. Hilfsfunktionen 13](#_Toc511993182)

[4.2. Ein- und Ausschalten des Telefons 13](#_Toc511993183)

[4.3. Einrichtungsassistent 13](#_Toc511993184)

[4.4. Telefonanzeigen 13](#_Toc511993185)

[5. Bedienung des Telefons 14](#_Toc511993186)

[5.1. Standby (Ruhemodus) 14](#_Toc511993187)

[5.2. Navigationstasten 14](#_Toc511993188)

[5.3. Schritt-für-Schritt-Anleitungen 14](#_Toc511993189)

[6. Text eingeben 15](#_Toc511993190)

[6.1. Text manuell eingeben 15](#_Toc511993191)

[6.1.1. Zeichen auswählen 15](#_Toc511993192)

[6.1.2. Sonderzeichen 15](#_Toc511993193)

[6.1.3. Den Cursor innerhalb des Textes verschieben 15](#_Toc511993194)

[6.1.4. Gross- und Kleinschreibung und Ziffern 15](#_Toc511993195)

[6.1.5. Eingabesprache ändern 15](#_Toc511993196)

[6.1.6. Text über Texterkennung eingeben 15](#_Toc511993197)

[6.1.7. Eingabemodus 15](#_Toc511993198)

[7. Lautstärkeregelung 17](#_Toc511993199)

[7.1. Während eines Anrufs 17](#_Toc511993200)

[7.2. Lautlos 17](#_Toc511993201)

[8. Headset 18](#_Toc511993202)

[9. Hörgerätekompatibilität 19](#_Toc511993203)

[10. Telefoneinstellungen 20](#_Toc511993204)

[10.1. Uhrzeit und Datum 20](#_Toc511993205)

[10.1.1. Uhrzeit und Datum einstellen 20](#_Toc511993206)

[10.1.2. Uhrzeit- und Datumsformat einstellen 20](#_Toc511993207)

[10.2. Sprache 20](#_Toc511993208)

[10.3. Funktion sperren 20](#_Toc511993209)

[10.4. PIN-Code-Optionen 20](#_Toc511993210)

[10.5. PIN-Code ändern 20](#_Toc511993211)

[10.6. Telefoncode 21](#_Toc511993212)

[10.7. Weisse Liste 21](#_Toc511993213)

[11. Anrufe 22](#_Toc511993214)

[11.1. Anrufe tätigen 22](#_Toc511993215)

[11.2. Anruf vom Telefonbuch 22](#_Toc511993216)

[11.3. Anrufe entgegennehmen 22](#_Toc511993217)

[11.4. Anrufinformationen 22](#_Toc511993218)

[11.5. Anrufoptionen 22](#_Toc511993219)

[11.5.1. Option (linke Auswahltaste) 22](#_Toc511993220)

[11.5.2. Freispr (rechte Auswahltaste) 23](#_Toc511993221)

[11.6. Direktwahl Cip 23](#_Toc511993222)

[11.6.1. Direktwahlnummern hinzufügen 23](#_Toc511993223)

[11.7. Notrufe 23](#_Toc511993224)

[11.8. Anrufliste 23](#_Toc511993225)

[11.9. Anrufeinstellungen 24](#_Toc511993226)

[11.9.1. Anrufdauer 24](#_Toc511993227)

[11.9.2. Rufannahme 24](#_Toc511993228)

[11.9.3. Teilnehmer-ID 24](#_Toc511993229)

[11.9.4. Anklopfen 25](#_Toc511993230)

[11.9.4.1. Anklopfen aktivieren 25](#_Toc511993231)

[11.9.5. Anrufe umleiten 25](#_Toc511993232)

[11.9.6. Anrufsperre 25](#_Toc511993233)

[11.9.7. Feste Nummernwahl (FDN) 26](#_Toc511993234)

[12. Telefonbuch 27](#_Toc511993235)

[12.1. Kontakt hinzufügen 27](#_Toc511993236)

[12.2. Verwalten von Telefonbuchkontakten 27](#_Toc511993237)

[12.3. Telefonbuch-Einstellungen 28](#_Toc511993238)

[12.3.1. Eigene Nummer 28](#_Toc511993239)

[12.3.1.1. Nummern hinzufügen 28](#_Toc511993240)

[12.3.2. Im Telefonbuch speichern 28](#_Toc511993241)

[12.3.3. Telefonbuchbild 29](#_Toc511993242)

[12.4. Sprachmitteilung 29](#_Toc511993243)

[12.4.1. Mailbox anrufen 29](#_Toc511993244)

[12.5. Top 10 29](#_Toc511993245)

[12.6. ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) 30](#_Toc511993246)

[13. Notruftaste 32](#_Toc511993247)

[13.1. Einen Notruf tätigen 32](#_Toc511993248)

[13.2. Aktivierung 32](#_Toc511993249)

[13.3. Nummernliste 32](#_Toc511993250)

[13.4. Textnachrichten (SMS) aktivieren 33](#_Toc511993251)

[13.4.1. Aktivierung 33](#_Toc511993252)

[13.4.2. Hilferufmitteilung verfassen 33](#_Toc511993253)

[13.5. Position SMS 33](#_Toc511993254)

[13.5.1. Aktivierung 33](#_Toc511993255)

[13.6. Notruf-Einstellungen 33](#_Toc511993256)

[13.6.1. Mit '0' bestätigen 33](#_Toc511993257)

[13.6.2. Signaltyp 34](#_Toc511993258)

[14. Mitteilungen 35](#_Toc511993259)

[14.1. Verfassen und Versenden von Textnachrichten 35](#_Toc511993260)

[14.2. Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden 35](#_Toc511993261)

[14.3. Eine Sprachmitteilung erstellen und senden 36](#_Toc511993262)

[14.4. Eine E-Mail verfassen und senden 36](#_Toc511993263)

[14.4.1. Zwischen Konten umschalten 37](#_Toc511993264)

[14.4.2. E-Mails herunterladen 37](#_Toc511993265)

[14.5. Posteingang, Postausgang und Gesendet 37](#_Toc511993266)

[14.6. Mitteilungseinstellungen 38](#_Toc511993267)

[14.6.1. Texterkennung 38](#_Toc511993268)

[14.6.2. Schriftsprache 38](#_Toc511993269)

[14.6.3. Schreibgeschw. 38](#_Toc511993270)

[14.6.4. SMS-Einst. 38](#_Toc511993271)

[14.6.4.1. Speicherstatus 38](#_Toc511993272)

[14.6.4.2. Speicherort 38](#_Toc511993273)

[14.6.4.3. SMS-Center 39](#_Toc511993274)

[14.6.4.4. Zellinformationen 39](#_Toc511993275)

[14.6.5. MMS-Einst. 39](#_Toc511993276)

[14.6.5.1. Speicherstatus 39](#_Toc511993277)

[14.6.5.2. Speicherort 39](#_Toc511993278)

[14.6.5.3. Profil MMS 40](#_Toc511993279)

[14.6.5.3.1. Neues MMS-Profil hinzufügen 40](#_Toc511993280)

[14.6.6. E-Mail Einstellungen 41](#_Toc511993281)

[14.6.6.1. Allgemeine E-Mail-Konten einrichten 41](#_Toc511993282)

[14.6.6.2. Weitere Konten einrichten 41](#_Toc511993283)

[14.6.7. Vibration 42](#_Toc511993284)

[14.6.8. Erinnerung 42](#_Toc511993285)

[14.6.9. Sendebericht 42](#_Toc511993286)

[15. Kamera 43](#_Toc511993287)

[15.1. Kamera (Fotografieren) 43](#_Toc511993288)

[15.1.1. Kameraeinstellungen 43](#_Toc511993289)

[15.2. Videokamera 43](#_Toc511993290)

[15.2.1. Videokamera-Einstellungen 44](#_Toc511993291)

[15.3. Bildgalerie und Videogalerie 44](#_Toc511993292)

[15.4. Kameraeinstellungen 45](#_Toc511993293)

[16. Konnektivität 46](#_Toc511993294)

[16.1. Bluetooth® 46](#_Toc511993295)

[16.1.1. Bluetooth aktivieren 46](#_Toc511993296)

[16.1.2. Bluetooth-Einstellungen 46](#_Toc511993297)

[16.1.2.1. Sichtbarkeit 46](#_Toc511993298)

[16.1.2.2. Gerätename 46](#_Toc511993299)

[16.1.2.3. Suchen 46](#_Toc511993300)

[16.1.2.4. Meine Geräte 46](#_Toc511993301)

[16.1.2.5. Audiopfad 47](#_Toc511993302)

[16.1.2.6. Sicherheit 47](#_Toc511993303)

[16.2. Internet-Profil 47](#_Toc511993304)

[16.3. Mobile Daten, Datenzähler und Daten-Roaming 48](#_Toc511993305)

[16.3.1. Funktion ein- oder ausschalten 48](#_Toc511993306)

[16.3.2. Datenzähler 48](#_Toc511993307)

[16.3.3. Daten-Roaming 48](#_Toc511993308)

[16.4. Netzeinstellungen 49](#_Toc511993309)

[16.5. Netzinformationen 49](#_Toc511993310)

[16.5.1. Aktuelle Netzeinstellungen ansehen. 49](#_Toc511993311)

[16.5.1.1. Dienste 49](#_Toc511993312)

[17. Das Telefon an einen Computer anschliessen 50](#_Toc511993313)

[17.1. Inhalte per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen 50](#_Toc511993314)

[17.2. Sicheres Trennen des USB-Kabels 50](#_Toc511993315)

[18. Sound & Anzeige 51](#_Toc511993316)

[18.1. Audioeinrichtung 51](#_Toc511993317)

[18.2. Töne (Klingelton) 51](#_Toc511993318)

[18.3. Klingeltonlautstärke 51](#_Toc511993319)

[18.4. Lautlos 51](#_Toc511993320)

[18.5. Anrufsignal 52](#_Toc511993321)

[18.6. Zusätzlicher Ton 52](#_Toc511993322)

[18.7. Hauptmenü 52](#_Toc511993323)

[18.8. Hintergrund 52](#_Toc511993324)

[18.9. Schriftgrösse 52](#_Toc511993325)

[18.10. Standby-Display 53](#_Toc511993326)

[18.11. Themen 53](#_Toc511993327)

[18.12. Beleuchtung 53](#_Toc511993328)

[18.13. Helligkeit 53](#_Toc511993329)

[19. My Doro Manager® 54](#_Toc511993330)

[19.1. Konto erstellen 54](#_Toc511993331)

[19.2. Anmelden/Abmelden 54](#_Toc511993332)

[19.3. Option 54](#_Toc511993333)

[19.4. Synchronisationsintervalle 54](#_Toc511993334)

[19.5. Kontodaten 55](#_Toc511993335)

[20. Dateimanager 56](#_Toc511993336)

[21. Internet 58](#_Toc511993337)

[21.1. Nutzung des Internet-Browsers 58](#_Toc511993338)

[21.1.1. Im Webbrowser navigieren 58](#_Toc511993339)

[21.1.2. Webadresse (URL) eingeben 58](#_Toc511993340)

[21.1.3. Suchen 58](#_Toc511993341)

[21.1.4. Optionenmenü 58](#_Toc511993342)

[21.1.5. Browser-Abkürzungen hinzufügen 58](#_Toc511993343)

[21.2. Verwendung der Facebook-Anwendung (Facebook-App) 59](#_Toc511993344)

[21.2.1. Anmelden 59](#_Toc511993345)

[21.2.2. Abmelden 59](#_Toc511993346)

[21.2.3. Language 59](#_Toc511993347)

[22. Mehr 60](#_Toc511993348)

[22.1. UKW-Radio 60](#_Toc511993349)

[22.1.1. Radio einschalten 60](#_Toc511993350)

[22.1.2. Lautstärke 60](#_Toc511993351)

[22.1.3. Frequenz speichern 60](#_Toc511993352)

[22.1.4. Ausschalten 60](#_Toc511993353)

[22.1.5. Lautsprecher 60](#_Toc511993354)

[22.1.6. Senderliste (Kanalliste bearbeiten) 60](#_Toc511993355)

[22.1.7. Manuelle Eingabe (Suchmodus ändern) 61](#_Toc511993356)

[22.1.8. Autospeicherung 61](#_Toc511993357)

[22.2. Rechner 61](#_Toc511993358)

[22.3. Spiele 61](#_Toc511993359)

[22.4. Status 62](#_Toc511993360)

[23. Organisator 63](#_Toc511993361)

[23.1. Alarm 63](#_Toc511993362)

[23.1.1. Snooze-Funktion aktivieren oder ausschalten 63](#_Toc511993363)

[23.2. Kalender 63](#_Toc511993364)

[23.2.1. Aufgabe hinzufügen 63](#_Toc511993365)

[23.2.2. Optionen 63](#_Toc511993366)

[23.2.3. Alles anzeigen 64](#_Toc511993367)

[23.3. Tägliche Erinnerung 64](#_Toc511993368)

[23.3.1. Schlummer oder Stopp 64](#_Toc511993369)

[23.4. Notizen 64](#_Toc511993370)

[24. Wetter 65](#_Toc511993371)

[24.1.1. Wettereinstellungen 65](#_Toc511993372)

[25. Weitere Funktionen 66](#_Toc511993373)

[25.1. Statussymbole auf der Anzeige 66](#_Toc511993374)

[25.2. Hauptsymbole auf der Anzeige 66](#_Toc511993375)

[25.3. Einst. Zurücksetzen 67](#_Toc511993376)

[25.4. Alles zurücksetzen 68](#_Toc511993377)

[26. Sicherheitshinweise 69](#_Toc511993378)

[26.1. Netzdienste und Netzkosten 69](#_Toc511993379)

[26.2. Betriebsumgebung 69](#_Toc511993380)

[26.3. Medizinische Geräte 69](#_Toc511993381)

[26.3.1. Medizinische Implantate 69](#_Toc511993382)

[26.4. Explosionsgefährdete Bereiche 69](#_Toc511993383)

[26.5. Lithium-Ionen-Akku 70](#_Toc511993384)

[26.6. Gehörschutz 70](#_Toc511993385)

[26.7. Notruf 70](#_Toc511993386)

[26.8. GPS-/Standortbasierte Funktionen 70](#_Toc511993387)

[26.9. Fahrzeuge 70](#_Toc511993388)

[26.10. Schutz persönlicher Daten 71](#_Toc511993389)

[26.11. Malware und Viren 71](#_Toc511993390)

[27. Pflege und Wartung 73](#_Toc511993391)

[28. Garantie 75](#_Toc511993392)

[29. Technische Daten 76](#_Toc511993393)

[30. Urheberrecht und andere Informationen 77](#_Toc511993394)

[30.1. Inhaltsurheberrecht 78](#_Toc511993395)

[31. Kompatibilität mit Hörgeräten 79](#_Toc511993396)

[32. Ordnungsgemässe Entsorgung des Produkts (Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment) 80](#_Toc511993397)

[33. Ordnungsgemässe Entsorgung der Akkus in diesem Produkt 81](#_Toc511993398)

[34. Konformitätserklärung 82](#_Toc511993399)

1. Vielen Dank für Ihren Kauf

Freuen Sie sich auf ein Kamera-Handy, das wirklich einfach zu bedienen ist. Es ermöglicht eine bequeme Kommunikation sowie Zugang zu E-Mails und Internet, damit Sie überall in Verbindung bleiben. Teilen Sie Fotos und hören Sie Ihre Lieblings-MP3s oder UKW-Radio. Weitere praktische Funktionen sind Wetter, Erinnerungen, Wecker, Vibrationsalarm und mehr.

Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro Produkten finden Sie unter [www.doro.com](http://www.doro.com).

1. Gerätebeschreibung

Klappen Sie das Handy auf und nehmen Sie es so in die Hand, dass die Anzeige von Ihnen weg zeigt.

* 1. Vorderseite

Oberhalb der Anzeige befindet sich die Hörmuschel (kleiner Schlitz).

* + 1. Tasten
			1. Auswahltasten

Unter der Anzeige befinden sich links und rechts die beiden Auswahltasten. Deren Funktion ist kontextuell und erscheint jeweils auf der Anzeige.

* + - 1. Navigationstasten und Bestätigung

Unter den Auswahltasten finden Sie die Navigationstasten Pfeiltasten nach oben, unten, links und rechts, wobei der Pfeil nach oben in etwa auf gleicher Höhe mit den Auswahltasten liegt. . Die viereckige Taste in der Mitte der Pfeile ist die Bestätigungstaste.

* + - 1. Anruf- und Auflegetaste

Links vom Pfeil nach unten liegt die Anruftaste, rechts davon die Auflegetaste.

* + - 1. Schnelltasten

Unter den Tasten Anruf und Auflegen finden Sie eine Reihe mit vier Schnelltasten. Diese sind von links nach rechts:

* Direktwahltaste A
* Direktwahltaste B
* Kamera
* Mitteilungen
	+ - 1. Zahlenblock

Unter den Schnelltasten finden Sie den Zahlenblock. Zu Ihrer einfacheren Orientierung ist die Zifferntaste 5 mit einem taktilen Punkt gekennzeichnet.

* 1. Linke Seite

Auf der linken Seite finden Sie die Anschlussbuchse für Kopfhörer und darunter den Anschluss für das Ladekabel.

* 1. Unterseite

Die beiden Löcher an der Unterkante dienen zur Befestigung einer Handschlaufe

* 1. Rechte Seite

Hier befinden sich die Seitentasten +/-.

* 1. Rückseite

An der unteren Kante der Anzeige befindet sich die Kameralinse.

Im unteren Bereich finden Sie oben links den Lautsprecher (geriffelte Fläche) und daneben die Notruftaste. Ausserdem befindet sich hier der Deckel des Akkufachs.

1. Erste Schritte
	1. SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einlegen

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

1. Entfernen der Abdeckung des Akkufachs: Drehen Sie das Telefon auf die Rückseite. Fahren Sie mit dem Daumennagel in den kleinen Schlitz an der linken unteren Ecke der Abdeckung und heben Sie die Abdeckung hoch. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akkuabdeckung nicht übermässig, das sie sonst beschädigt werden kann.
2. Ist der Akku bereits eingelegt, so ist dieser zu entfernen.
3. Optional: Suchen Sie die SD-Karten-Halterung (rechte Halterung im Akkufach) und schieben Sie die SD-Karte vorsichtig in die Halterung. Das Gerät kann mit oder ohne installierte SD-Karte verwendet werden. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC.
4. Suchen Sie die SIM-Karten-Halterung (linke Halterung im Akkufach) und schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig mit der abgeschrägten Ecke unten links in die Halterung. Für eine Anleitung zum richtigen Einsetzen der SIM-Karte siehe die Anleitung rechts von der Halterung.
Das Gerät akzeptiert Micro-SIM- oder 3FF-SIM-Karten.
Wenn Sie Probleme beim Entfernen/Einlegen der SIM-Karte haben, kleben Sie ein Stück Klebeband auf den freiliegenden Teil der Karte und ziehen Sie sie damit heraus.
5. Legen Sie den Akku ein, indem Sie ihn in das Akkufach hineinschieben, wobei die Kontakte nach unten rechts zeigen. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

WICHTIG

Das Gerät akzeptiert Micro-SIM- oder 3FF-SIM-Karten. Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

WICHTIG

Verwenden Sie ausschliesslich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Je nach Absatzmarkt verfügen einige Telefone über eine vorinstallierte Speicherkarte.

* 1. Laden des Mobiltelefons

VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird das Batteriesymbol mit einem Balken angezeigt und es ertönt ein Warnsignal.

Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden.

Wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen wurde, wird kurzzeitig ein Netzstecker angezeigt und ein durchgestrichener Netzstecker wird angezeigt, wenn es vom Telefon getrennt wird. Ist der Aufladevorgang abgeschlossen, erscheint das Batteriesymbol mit fünf Balken auf dem Bildschirm. Bei ausgeschaltetem Telefon wird bei angeschlossenem Ladegerät nur die Akkustandsanzeige angezeigt.

Hinweis! Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeigenbeleuchtung zu aktivieren.

Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 bis 4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heisst, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmässigem Gebrauch immer kürzer werden.

* 1. Strom sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Telefon getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

1. Wie ihr Telefon funktioniert
	1. Hilfsfunktionen

Folgende Symbole leiten Sie durch die entsprechenden Abschnitte im Handbuch.

* Auge: Sichtbarkeit
* Hand: Handhabung
* Ohr: Hören
* Herz: Sicherheit
	1. Ein- und Ausschalten des Telefons
1. Halten Sie auf dem Telefon die Auflegetaste gedrückt, um es ein- oder auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit Ja.
2. Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird PIN angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie OK (oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit Löschen (oben rechts auf der Tastatur).

Hinweis! Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Versuche: # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird PIN blockiert angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit OK.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn mit OK.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit OK.
	1. Einrichtungsassistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit Einrichtungsassistent einige Grundeinstellungen vornehmen. Drücken Sie Ja zum Ändern oder Nein, wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten.

Die standardmässig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Siehe Telefoneinstellungen zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.

Tipp: Wenn Sie möchten, können Sie den Inbetriebnahme-Assistenten auch später ausführen. Drücken Sie im Standby-Modus Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Allgemein 🡪 Einrichtungsassistent.

* 1. Telefonanzeigen

Die Leuchten des Telefons werden:

* grün blinken, wenn Sie entweder eine neue Nachricht oder einen Anruf in Abwesenheit erhalten haben. Wenn Sie die Nachricht oder die Anrufliste ansehen, hört das Umschlag-Symbol auf zu blinken.
* rot blinken, wenn der Akku fast leer ist und während des Aufladevorgangs.
1. Bedienung des Telefons
	1. Standby (Ruhemodus)

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

Tipp: Sie können stets die Auflegetaste drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

* 1. Navigationstasten

Drücken Sie zur Bestätigung die Bestätigungstaste. Alternativ können Sie auch die Auswahltaste OK drücken. Drücken Sie im Standby-Modus die Bestätigungstaste, um das Telefonmenü zu öffnen. Drücken Sie die linke Auswahltaste (Menü), um auf das Telefonmenü, oder die rechte Auswahltaste (Name), um auf Ihre gespeicherten Kontakte im Telefonbuch zuzugreifen. Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um zu scrollen und auszuwählen.

* 1. Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Der Pfeil auf dem Bildschirm gibt die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an. Drücken Sie OK, um eine Aktion zu bestätigen. Scrollen Sie zu einem Element oder heben Sie es mit den Pfeiltasten hervor und drücken Sie dann OK.

Beispiel: Drücken Sie Menü 🡪 Telefonbuch 🡪 Neuer Eintrag 🡪 Hinzuf..

Um das Beispiel auf Ihrem Doro 6520 durchzuführen, müssen Sie Folgendes tun:

Beispiel 1 (Auswahltasten verwenden)

1. Drücken Sie Menü, gehen Sie zu Telefonbuch und drücken Sie OK.
2. Wählen Sie Neuer Eintrag und drücken Sie Hinzuf..

Beispiel 2 (Navigationstasten verwenden)

1. Drücken Sie die Bestätigungstaste, scrollen Sie zu Telefonbuch und drücken Sie die Bestätigungstaste.
2. Wählen Sie Neuer Eintrag und drücken Sie zur Bestätigung die Bestätigungstaste.
3. Text eingeben
	1. Text manuell eingeben
		1. Zeichen auswählen

Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

* + 1. Sonderzeichen

Mit der Sterntaste auf dem Nummernblock wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den Pfeiltasten und drücken Sie zur Bestätigung OK.

* + 1. Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

Mit den Pfeiltasten links/rechts können Sie den Cursor innerhalb des Textes verschieben.

* + 1. Gross- und Kleinschreibung und Ziffern

Drücken Sie die Raute-Taste #, um zwischen Gross- und Kleinschreibung und Ziffern zu wählen. Siehe Eingabemodus.

* + 1. Eingabesprache ändern

Halten Sie die Raute-Taste # gedrückt, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Wählen Sie die Sprache mit den Pfeiltasten oben/unten und drücken Sie zur Bestätigung OK.

* + 1. Text über Texterkennung eingeben

In manchen Sprachen können Sie Smart ABC (eZiTypeTM) als Eingabemethode wählen, bei der die jeweiligen Wörter von einem Wörterbuch vorgeschlagen werden. Drücken Sie jede Taste nur einmal, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das Gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tastenfolge, die gedrückt wurde, schlägt Ihnen das Wörterbuch Wörter vor.

Beispiel 1.

1. Drücken Sie die Tasten 3, 7, 3 und 3, um das Wort „Fred“ zu schreiben. Schliessen Sie die Eingabe des Wortes ab, bevor Sie sich die Vorschläge anschauen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Wortvorschläge abzurufen.
3. Drücken Sie Wählen und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort. Sie können alternativ auch 0 drücken, um mit dem nächsten Wort fortzufahren.
4. Ist Ihr gewünschtes Wort nicht dabei, so verwenden Sie den manuellen Eingabemodus.

Hinweis! Nähere Informationen dazu finden Sie unter Texterkennung.

* + 1. Eingabemodus

Drücken Sie die Raute-Taste #, um den Eingabemodus zu ändern. Das Symbol oben links auf der Anzeige zeigt den Eingabemodus an.

* Feldsymbol mit Haken Abc: Gross- und Kleinschreibung mit Texterkennung
* Feldsymbol mit Haken ABC: GROSSSCHREIBUNG mit Texterkennung
* Feldsymbol mit Haken abc: Kleinschreibung mit Texterkennung
* Abc Grossschreibung des ersten Buchstabens im Satz
* ABC GROSSSCHREIBUNG
* abc Kleinschreibung
* 123 Ziffern
1. Lautstärkeregelung
	1. Während eines Anrufs

Mit den Seitentasten +/– oder mit den Pfeiltasten nach unten/oben kann die Lautstärke eingestellt werden. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen, siehe Audioeinrichtung.

* 1. Lautlos

Lautlos ist ein fest eingestelltes Profil, bei dem Tastenton, Nachrichtenton und Klingelton deaktiviert sind und die Einstellungen für Vibration, Aufgaben, Tägliche Erinnerung und Wecker unverändert bleiben. Halten Sie die Raute-Taste # gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

1. Headset

Ist ein Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet. Wenn verfügbar, können Sie mit der Hörer-Taste am Headset Anrufe annehmen und beenden.

VORSICHT Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

1. Hörgerätekompatibilität

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funksender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompatibilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

M: Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „M-Modus“ oder den akustischen Kopplungs-Modus eingestellt ist, und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe des integrierten Mikrofons des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.

T: Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „T-Modus“ oder den Telefonspulen-Kopplungs-Modus eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht unterhalb oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung. Siehe auch Audioeinrichtung zu den Anpassungsmöglichkeiten der Telefon-Audioeinstellungen.

1. Telefoneinstellungen
	1. Uhrzeit und Datum
		1. Uhrzeit und Datum einstellen
2. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Allgemein 🡪 Zeit & Datum:
	1. Zeit, um die Zeit einzugeben (HH:MM).
	2. Datum, um das Datum einzugeben (TT.MM.JJJJ).
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Tipp: Sie können auch die Funktion einstellen, dass auf dem Telefon das Datum und die Uhrzeit gemäss der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Wählen Sie in Zeit & Datum Autom. Zeit e Ein. Durch die automatische Aktualisierung des Datums und der Uhrzeit werden nicht die Uhrzeiten geändert, die Sie für den Wecker oder im Kalender festgelegt haben. Diese Angaben entsprechen der Ortszeit. Durch die Aktualisierung können einige Wecker, die Sie eingerichtet haben, u. U. verfallen. Dies ist abhängig von der Netzunterstützung und dem Mobilfunkabo.

* + 1. Uhrzeit- und Datumsformat einstellen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Allgemein 🡪 Zeit & Datum 🡪 Format: Zeitformat 0\* 12 Stunden oder 24 Stunden. Datumsformat und wählen Sie das gewünschte Datumsformat aus.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Sprache

Die standardmässig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Allgemein 🡪 Sprache.
2. Wählen Sie die Pfeiltasten unten/oben, um eine Sprache auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Funktion sperren
3. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Allgemein 🡪 Funktion sperren.
4. Wählen Sie jede Funktion, die Sie abschalten möchten, und drücken Sie Aus.
5. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. PIN-Code-Optionen
6. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Sicherheit 🡪 SIM-PIN: Ein, um den PIN-Code zu aktivieren. Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben. Aus, um den PIN-Code zu deaktivieren. Automatisch, um das Telefon ohne PIN-Code einzuschalten. Das Telefon speichert den PIN-Code automatisch. Wird die SIM-Karte in ein anderes Telefon eingesetzt (z. B. nach Verlust oder Diebstahl), muss beim Einschalten dieses Telefons der PIN-Code eingegeben werden.
7. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. PIN-Code ändern
8. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Sicherheit 🡪 Kennwort 🡪 PIN.
9. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein und drücken Sie OK.
10. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie OK.
11. Wiederholen Sie den Vorgang zur Bestätigung.
	1. Telefoncode

Das Telefonschloss schützt Ihr Telefon vor unbeabsichtigtem Gebrauch. Ist es aktiviert, wird das Telefon nach dem Neustart gesperrt. Zum Entsperren muss der Telefoncode eingegeben werden.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Sicherheit 🡪 Telefoncode.
WICHTIG: Wenn der Aus-Modus aktiviert ist und die SIM-Karte verloren oder gestohlen wird, ist sie nicht geschützt.
2. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! Sie müssen den aktuellen Telefoncode eingeben. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist 1234.

* 1. Weisse Liste

Eine Whitelist funktioniert etwa wie ein Spam-Filter. Wenn sie aktiviert ist, können Sie nur noch eingehende Anrufe von Kontakten erhalten, die im Telefonbuch gespeichert sind. Anrufer, deren Informationen nicht im Telefonbuch gespeichert sind, hören ein Besetztzeichen, wenn sie Sie anrufen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Sicherheit 🡪 Weisse Liste.
2. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
3. Anrufe
	1. Anrufe tätigen
4. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit Löschen.
5. Drücken Sie die Anruftaste, um einen Anruf zu tätigen.
6. Drücken Sie Ende, um den Anruf abzubrechen. Drücken Sie die Auflegetaste zum Beenden des Anrufs.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Sterntaste \*, um die internationale Vorwahl + einzugeben.

* 1. Anruf vom Telefonbuch
1. Drücken Sie Name, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten oben/unten, um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe Text eingeben.
3. Drücken Sie Option 🡪 Wählen zur Anwahl des gewünschten Eintrags. Falls erforderlich, wählen Sie die Nummer. Drücken Sie alternativ die Anruftaste, um zu wählen.
4. Drücken Sie Ende oder die Auflegetaste, um den Anruf abzubrechen.
	1. Anrufe entgegennehmen
5. Klappen Sie das Telefon auf/drücken Sie die Anruftaste zum Beantworten. Alternativ können Sie Lautlos drücken, um den Rufton auszuschalten. Drücken Sie die Auflegetaste/klappen Sie das Telefon zu, um den Anruf direkt abzuweisen (Besetztzeichen).
6. Drücken Sie die Auflegetaste zum Beenden des Anrufs.
7. Zum Annehmen eines eingehenden Anrufs durch Öffnen des Telefons, siehe Rufannahme

Tipp: Halten Sie die Seitentasten +/– gedrückt, um den Rufton vorübergehend auszuschalten ohne das Telefon aufzuklappen.

* 1. Anrufinformationen

Während eines Gesprächs werden die gewählte Telefonnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität wird die Nachricht Unbekannt angezeigt.

* 1. Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Auswahltasten auf weitere Funktionen zugreifen.

* + 1. Option (linke Auswahltaste)
* Halten/Zurückholen, um den aktuellen Anruf zu halten/ weiterzuführen.
* Beenden, um den aktuellen Anruf zu beenden (wie mit der Auflegetaste).
* Anruf, um eine weitere Nummer anzurufen (Konferenz).
* Telefonbuch, um das Telefonbuch zu durchsuchen.
* Mitteilungen, um Textnachrichten zu lesen oder zu schreiben.
* Stumm, um das Mikrofon auszuschalten.
	+ 1. Freispr (rechte Auswahltaste)

Mit dem Lautsprecher müssen Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten.

1. Drücken Sie Freispr zur Aktivierung.
2. Sprechen Sie deutlich aus einer Entfernung von höchstens 1 m in das Mikrofon des Telefons. Mit den Pfeiltasten oben/unten können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.
3. Drücken Sie Hörer, um in den Normalmodus zurück zu gelangen.

Hinweis! Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Klangqualität beeinträchtigen.

* 1. Direktwahl Cip

Um vom Standby-Modus aus einen Eintrag über Direktwahl anzuwählen, verwenden Sie die Tasten A–B, 0 und 2–9. Halten Sie die zugewiesene Direktwahltaste gedrückt.

* + 1. Direktwahlnummern hinzufügen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Telefonbuch 🡪 Direktwahl.
2. Wählen Sie Direktwahl a 🡪 hinzuf. aus und wählen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch aus. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Eingabe von Direktwahleinträgen für die Tasten B, 0, 2–9.

Tipp: Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie Option 🡪 Ändern oder Löschen.

* 1. Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann die anruftaste drücken. In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

* 1. Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert. 20 Anrufe jeder Art können in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

1. Drücken Sie die Anruftaste. Alternativ können Sie Menü 🡪 Anrufliste drücken. Mit den Pfeiltasten wählen Sie:
	1. Ankommend
	2. Ausgehend
	3. Entg. Anrufe
2. Drücken Sie zum Anrufen die Anruftaste, oder Option:
	1. Anzeigen, um sich Details des ausgewählten Anrufs anzeigen zu lassen.
	2. SMS senden, um eine Textnachricht zu versenden.
	3. MMS senden, um eine Bildnachricht zu versenden.
	4. Löschen, um den Anruf zu löschen.
	5. Alles löschen, um alle Anrufe aus der Anrufliste zu löschen.
	6. Speichern, um die Nummer im Telefonbuch \* Neu erstellen zu speichern, einen neuen Kontakt zu erstellen oder Update einen bestehenden Kontakt zu aktualisieren.
	7. Anrufeinstellungen
		1. Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer angezeigt. Sie können die Dauer Ihrer Anrufe aufrufen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anrufe 🡪 Anrufdauer:
	1. Letzter Anruf, um die Dauer des letzten Anrufs anzuzeigen.
	2. Ausgehend, um die Dauer aller ausgegangenen Anrufe anzuzeigen.
	3. Ankommend, um die Dauer aller empfangenen Anrufe anzuzeigen.
	4. Alles zurücksetzen 🡪 Ja, um alles zurückzusetzen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Rufannahme
3. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anrufe 🡪 Rufannahme:
	1. Zum Antworten öffnen 🡪 Ein, um einen eingehenden Anruf durch Aufklappen des Telefons zu beantworten.
	2. Jede Taste 🡪 Ein, um eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Auflegetaste).
4. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Teilnehmer-ID

Sie können wählen, ob dem Empfänger beim Anrufen Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anrufe 🡪 Anrufeinstellungen 🡪 Teilnehmer-ID:
	1. Durch Netz festgelegt, um die Netz-Standardeinstellung zu verwenden.
	2. ID nicht zeigen, um Ihre eigene Nummer nie anzuzeigen.
	3. ID senden, um Ihre eigene Nummer immer anzuzeigen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Anklopfen

Sie können mehrere Gespräche gleichzeitig führen. Halten Sie das aktuelle Gespräch und nehmen Sie den eingehenden Anruf an. Ist diese Funktion aktiviert, wird ein Signalton ausgegeben, wenn während eines Gesprächs ein Anruf eingeht. Drücken Sie während eines Anrufs Option 🡪 Antwort.

* + - 1. Anklopfen aktivieren
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anrufe 🡪 Anrufeinstellungen.
2. Wählen Sie Anklopfen 🡪 Aktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Tipp: Wiederholen Sie den Vorgang und wählen Sie Deaktivieren, um Anklopfen zu deaktivieren, oder Statusabfrage, um anzuzeigen, ob Anklopfen aktiviert ist.

* + 1. Anrufe umleiten

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwortungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie OK. Wählen Sie dann Aktivieren, Deaktivieren oder Statusabfrage für jede Option.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anrufe 🡪 Anrufeinstellungen 🡪 Anrufe umleiten:
	1. Anrufe umleiten, um alle Anrufe umzuleiten.
	2. Nicht erreichbar, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet oder ausserhalb des Netzempfangs ist.
	3. Nicht angenommen, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn sie nicht angenommen werden.
	4. Besetzt, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn die Leitung besetzt ist.
	5. Alle aufheben, um alle Anrufumleitung zu löschen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Anrufsperre

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

Hinweis! Ein Kennwort ist erforderlich, um eine Anrufsperre anzuwenden. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anrufe 🡪 Anrufeinstellungen 🡪 Anrufsperre.
2. Wählen Sie Ausgehend:
	1. Alle Anrufe, um eingehende Anrufe anzunehmen, aber nicht selbst anzurufen.
	2. Intern. Anrufe, um keine internationalen Nummern anzurufen.
	3. Intern. ausser Heimatland, um keine internationalen Nummern mit Ausnahme von Telefonnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land anzurufen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
4. Wählen Sie Ankommend:
	1. Alle Anrufe, um anzurufen, aber keine eingehenden Anrufe anzunehmen.
	2. Bei Roaming, um keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen zu können.
5. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
6. Wählen Sie Keine, um alle Anrufsperren zu löschen (Kennwort erforderlich).
7. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Feste Nummernwahl (FDN)

Sie können die Anzahl der Anrufe auf bestimmte, auf der SIM-Karte gespeicherte Nummern begrenzen. Die Liste der zulässigen Nummern wird durch Ihren PIN2-Code geschützt.

Hinweis! Um die feste Nummernwahl anwenden zu können, ist der PIN2-Code erforderlich. Den PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Sicherheit 🡪 Feste Nummernwahl:
	1. Zum Aktivieren Modus 🡪 Ein oder zum Deaktivieren Aus.
	2. Feste Rufnummern 🡪 Hinzuf. und geben Sie die erste zulässige Nummer ein. Wählen Sie alternativ einen Eintrag aus und drücken Sie Option 🡪 Hinzuf., Ändern oder Löschen.
2. Geben Sie bei Bedarf PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! Sie können einen Teil der Telefonnummern speichern. Wenn Sie beispielsweise 01234 speichern, können alle Nummern, die mit 01234 beginnen, angerufen werden.

Es ist selbst bei aktivierter fester Nummernwahl möglich, einen Notruf zu tätigen, indem Sie die allgemeine Notrufnummer eingeben und dann die Anruftaste drücken.

Wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, können Sie die Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, nicht aufrufen oder bearbeiten. Sie können auch keine Textnachrichten senden.

1. Telefonbuch
	1. Kontakt hinzufügen
2. Drücken Sie Menü 🡪 Telefonbuch 🡪 Neuer Eintrag 🡪 Hinzuf..
3. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein, siehe Text eingeben. Löschen können Sie mit Löschen.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten oben/unten, um die Handy, Festnetz oder Büro auszuwählen, und geben Sie die Telefonnummer(n) einschliesslich der Vorwahlnummer ein.
5. Wählen Sie @ E-Mail, um dem Kontakt eine E-Mail-Adresse zuzuordnen. Siehe dazu E-Mail Einstellungen.
6. Wählen Sie
	1. Bild 🡪 Ändern, um dem Kontakt ein Bild zuzuordnen. Siehe dazu Telefonbuchbild.
	2. Bild aufnehmen, um Fotos mit der Kamera zu machen.
	3. Meine Bilder, um ein bestehendes Bild auszuwählen.
7. Wählen Sie
	1. Klingelton 🡪 Ändern, um dem Kontakt einen Klingelton zuzuordnen. Siehe dazu Töne (Klingelton).
	2. System, um aus vorinstallierten Dateien zu wählen.
	3. Benutzerdefiniert, um aus Ihren Downloads zu wählen.
8. Drücken Sie Speich..

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Stern-Taste \*, um die internationale Vorwahl + einzugeben.

* 1. Verwalten von Telefonbuchkontakten
1. Drücken Sie Menü 🡪 Telefonbuch.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie Option:
	1. Anzeigen, um Details zum ausgewählten Kontakt anzuzeigen.
	2. Phone = Speicher ist auf Telefon eingestellt und - SIM = Speicherung ist auf SIM eingestellt, siehe Im Telefonbuch speichern.
	3. Ändern, um den Kontakt zu bearbeiten. Benutzen Sie die Pfeiltasten zum Scrollen. Löschen können Sie mit Löschen. Drücken Sie Speich., wenn Sie damit fertig sind.
	4. Top 10, um anzugeben, dass der Eintrag unter den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll. Siehe Top 10.
	5. Wählen, um den Kontakt anzurufen.
	6. Hinzuf., um einen Kontakt hinzuzufügen. Siehe Kontakt hinzufügen.
	7. SMS senden, um eine Textnachricht zu verfassen; siehe Verfassen und Versenden von Textnachrichten.
	8. MMS senden, um eine Bildnachricht (MMS) zu erzeugen; siehe Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden
	9. E-Mail senden, um eine E-Mail-Nachricht zu verfassen; siehe Eine E-Mail verfassen und senden.
	10. Löschen, um den ausgewählten Kontakt zu löschen. Drücken Sie Ja zur Bestätigung oder Nein zum Abbruch.
	11. Alles löschen 🡪 Von SIM/Von Telefon, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte oder aus dem Telefonspeicher zu löschen. Geben Sie den Telefoncode ein und drücken Sie OK zur Bestätigung. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist 1234.
	12. Alles kopieren 🡪 Von SIM, um alle Telefonbuchkontakte auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren, oder Von Telefon, um alle Kontakte vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte zu kopieren. Drücken Sie Ja zur Bestätigung oder Nein zum Abbruch.
	13. vCard senden:
		1. Per SMS, siehe Verfassen und Versenden von Textnachrichten.
		2. Per MMS, siehe Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden.
		3. Per Bluetooth, siehe Bluetooth®.
		4. Per E-Mail, siehe Eine E-Mail verfassen und senden.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Telefonbuch-Einstellungen
		1. Eigene Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesene Telefonnummer wird unter Eigene Nummer abgespeichert, wenn die Karte dies zulässt. Sie können auch die Option wählen, weitere Nummern hinzuzufügen.

* + - 1. Nummern hinzufügen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Telefonbuch 🡪 Eigene Nummer 🡪 Leer 🡪 Hinzuf..
2. Geben Sie Name und Nummer ein. Siehe dazu Text eingeben. Anschliessend drücken Sie OK.
	* 1. Im Telefonbuch speichern
3. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Telefonbuch 🡪 Speicherort:
	1. SIM, um bis zu drei Telefonnummern und eine E-Mail-Adresse pro Kontakt zu speichern.
	2. Telefon, um 500 Kontakte mit 3 Telefonnummern jeweils für Handy, Festnetz, Büro zu speichern.
4. Genauso gehen Sie vor, um die E-Mail-Adresse zu speichern.
5. Drücken Sie Telefonbuch-bild, um Kontakten Bilder zuzuordnen, und Klingelton, um Kontakten bestimmte Klingeltöne zuzuordnen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! Die Anzahl der Einträge und Länge der Telefonnummern/ Kontakte, die gespeichert werden können, sind von der SIM-Karte/dem Netzbetreiber abhängig.

* + 1. Telefonbuchbild

So ändern Sie den Ansichtmodus Ihres Telefonbuchs:

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Telefonbuch 🡪 Telefonbuchbild:
	1. Ein, um dem Kontakt ein Bild zuzuordnen (falls vorhanden).
	2. Aus, um nur die Namen der Kontakte anzuzeigen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Sprachmitteilung

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handynetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. Sprachmitteilung ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Telefonbuch 🡪 Sprachmitteilung:
2. Wählen Sie Leer 🡪 Hinzuf.:
	1. Telefonbuch, um einen Kontakt vom Telefonbuch hinzuzufügen. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	2. Manuell und geben Sie Name und Rufnummer ein.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
4. Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie Option 🡪 Ändern oder Löschen.
	* 1. Mailbox anrufen

Halten Sie die 1 im Nummernblock gedrückt.

* 1. Top 10

Geben Sie an, dass ein Eintrag unter den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Telefonbuch 🡪 Top 10.
2. Wählen Sie einen der leeren Einträge aus und drücken Sie Hinzuf..
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten oben/unten, um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken.
4. Drücken Sie OK zum Speichern des gewünschten Eintrags oder drücken Sie Zurück, um die Änderungen zu verwerfen.
5. Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags Option 🡪 Ändern oder Löschen.

Tipp: Sie können auch einen Eintrag aus dem Telefonbuch hinzufügen. Wählen Sie den Kontakt aus und drücken Sie Option 🡪 Top 10.

* 1. ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)

Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Telefonbuch 🡪 ICE.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten oben/unten zum Durchblättern der Einträge.
3. Drücken Sie Ändern, um Informationen zu einem Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe Text eingeben. Löschen können Sie mit Löschen.
	1. Name: Geben Sie Ihren Namen ein.
	2. Geburtsdatum: Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
	3. Grösse: Geben Sie Ihre Grösse ein.
	4. Gewicht: Geben Sie Ihr Gewicht ein.
	5. Adresse Geben Sie Ihre Heimatadresse ein.
	6. Sprache: Geben Sie Ihre bevorzugte Sprache ein.
	7. Versicherung: Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.
	8. Kontakt 1:, Kontakt 2: und Arzt: Drücken Sie Option, für Hinzuf. oder Löschen eines Kontaktes in das/aus dem Telefonbuch oder Speich., um den aktuellen Eintrag zu akzeptieren. Fügen Sie ggf. noch das Verhältnis zu der ICE-Kontaktpersonen hinzu, wie z. B. „ICE Gattin Mary Smith”.
	9. Wichtige Infos
		1. Krankheit: Geben Sie alle vorhandenen medizinischen Befunde oder medizinischen Hilfsmittel (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher usw.) ein.
		2. Allergien: Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Bienenstiche) ein.
		3. Blutgruppe: Geben Sie
		4. Ihre Blutgruppe ein. Impfungen: Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.
		5. Medikamente: Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.
	10. Sonstige Infos: Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organspender, Patientenverfügung, Behandlungseinwilligung usw.).
4. Anschliessend drücken Sie Speich..
5. Notruftaste

VORSICHT Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern (Nummernliste) anrufen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Notruf-Funktion aktiviert ist. Tragen Sie in die Nummernliste Empfänger ein und bearbeiten Sie die Textnachricht.

* 1. Einen Notruf tätigen

Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb 1 Sekunde. Der Notruf wird nach einer Verzögerung von 5 Sekunden gestartet. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie die Auflegetaste drücken. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet. Eine Positions-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet. Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Der Wählvorgang wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen wird oder bis die Auflegetaste gedrückt wird.

Hinweis! Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

Tipp: Die Notruf-Funktion kann auch so konfiguriert werden, dass der Empfänger „ 0 “ (Null) drücken muss, um den Hilferuf zu bestätigen und die Alarmmeldung zu deaktivieren. Siehe Mit '0' bestätigen.

WICHTIG Information für den Empfänger eines Notrufs, wenn Mit '0' bestätigen aktiviert ist. Nach Eingang der Hilferufmitteilung werden nacheinander alle Nummern der Nummernliste angerufen. Um den Notruf zu bestätigen, muss der Empfänger 0 drücken. Wenn der Empfänger nicht innerhalb von 60 Sekunden (nach der Beantwortung des Anrufs) 0 drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Nummer aus der Liste angerufen. Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden 0 drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Anrufvorgang wird abgebrochen).

* 1. Aktivierung

Wählen Sie aus, wie die Notruf-Funktion mit der Notruftaste aktiviert werden soll.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Notruf 🡪 Aktivierung:
	1. Ein, um die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten oder zweimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
	2. Ein (3), um die Taste dreimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
	3. Aus, um die Notruf-Tastenfunktion zu deaktivieren.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Nummernliste

Fügen Sie der Liste Nummern hinzu, die angerufen werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

WICHTIG Informieren Sie immer die Empfänger in Nummernliste dass sie als Ihre Notrufkontakte gelistet sind.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Notruf 🡪 Nummernliste.
2. Wählen Sie Leer 🡪 Hinzuf. 🡪 Telefonbuch, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen. Alternativ können Sie auch Manuell drücken, um Namen oder Nummern manuell hinzuzufügen. Siehe Kontakt hinzufügen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

Tipp: Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie Option 🡪 Ändern oder Löschen.

* 1. Textnachrichten (SMS) aktivieren

Es besteht die Möglichkeit, eine Textnachricht an die Kontakte in der Liste zu senden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

* + 1. Aktivierung
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Notruf 🡪 Aktivierung:
	1. Ein, um vor dem Wählen eine Textnachricht zu senden.
	2. Aus, um zu wählen, ohne vorher eine Textnachricht zu senden.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Hilferufmitteilung verfassen
3. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Notruf 🡪 SMS 🡪 Notruf-SMS.
4. Wählen Sie Ändern und schreiben Sie die Nachricht. Siehe dazu Text eingeben.
5. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! Sie müssen eine Nachricht schreiben, wenn Sie die SMS-Funktion aktiviert haben.

* 1. Position SMS

Diese Funktion sendet eine Textnachricht mit der Position des Benutzers an die Kontakte in Nummernliste, wenn ein Notruf eingeht. Die Nachricht enthält Datum, Zeit und die Positionierungsinformationen des Doro-Benutzers. Die Nachricht ist nicht editierbar. Wenn keine Position ermittelt werden konnte, enthält die Nachricht die zuletzt bekannte Position. Die Nachricht mit den Positionsangaben wird nach der editierbaren Notruf-Nachricht, aber vor Beginn der Notruf-Anrufsequenz versendet.

* + 1. Aktivierung
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Notruf 🡪 Position SMS.
2. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Notruf-Einstellungen
		1. Mit '0' bestätigen

Sie können die Mit '0' bestätigen-Funktion aktivieren. Dies wird besonders empfohlen, wenn das Risiko besteht, dass der Notruf durch eine Mailbox oder einen Beantwortungsdienst beantwortet wird. Wenn der Empfänger nach dem Annehmen des Anrufes nicht innerhalb von 60 Sekunden 0 drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Telefonnummer aus der Liste angerufen. Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden 0 drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Anrufvorgang wird abgebrochen).

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Notruf 🡪 Mit '0' bestätigen.
2. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Signaltyp

Wählen Sie das Benachrichtigungssignal für den Notruf.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Notruf 🡪 Signaltyp:
	1. Laut für laute Signale (standardmässig).
	2. Leise für ein leises Signal.
	3. Lautlos für keine Signalkennung, wie ein normaler Anruf.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
3. Mitteilungen
	1. Verfassen und Versenden von Textnachrichten

Hinweis! Bevor Sie eine Textnachricht versenden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Die Telefonnummer Ihres Kundenzentrums wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe SMS-Center.

1. Drücken Sie die Schnelltaste Mitteilungen. Alternativ können Sie Menü 🡪 Mitteilungen 🡪 Neu erstellen 🡪 SMS drücken.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht (siehe Text eingeben und drücken Sie An.
3. Wählen Sie einen Empfänger aus dem Telefonbuch. Alternativ können Sie auch Nummer eingeben wählen und OK drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen.
4. Drücken Sie Hinzuf., um weitere Empfänger hinzuzufügen.
Tipp: Sie können die Empfänger wechseln. Wählen Sie dazu einen Empfänger aus und drücken Sie Option 🡪 Ändern/Löschen/Alles löschen.
5. Anschliessend drücken Sie Senden.

Hinweis! Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich.

Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Stern-Taste \*,um die internationale Vorwahl + einzugeben.

* 1. Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden

Eine Bildnachricht kann Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos enthalten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von Bildnachrichten unterstützt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per Textnachricht zugesendet werden. Wenn nicht, siehe MMS-Einst. zur Einstellung Ihres MMS-Profils.

1. Drücken Sie die Schnelltaste SMS. Alternativ können Sie Menü 🡪 Mitteilungen 🡪 Neu erstellen 🡪 MMS drücken.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht, siehe Text eingeben.
3. Drücken Sie Option 🡪 Bild hinzufügen:
	1. Meine Bilder, um eine Datei auszuwählen.
	2. Bild aufnehmen, um Fotos mit der Kamera zu machen.
	Hinweis! Wenn Sie mehr als ein Bild hinzufügen, werden die folgenden Bilder zunehmend vom Telefon komprimiert (verkleinert). Dadurch können Sie mehrere Bilder in einer Nachricht versenden. Versenden Sie nur ein Bild pro Nachricht, wenn sie die höchste Bildqualität beibehalten wollen.
4. Sie können auch Ton hinzufügen, Video hinzuf. und MMS-Vorschau. Dazu verwenden Sie das Option-Menü.
5. Drücken Sie Option 🡪 Betreff hinzuf. und geben Sie Ihren Betreff ein.
6. Drücken Sie anschliessend OK.
7. Wählen Sie Option 🡪 An und wählen Sie einen Empfänger aus dem Telefonbuch. Alternativ können Sie Nummer eingeben auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen.
8. Drücken Sie anschliessend OK.
9. Drücken Sie Hinzuf., um weitere Empfänger hinzuzufügen.
10. Drücken Sie zum Versenden Senden.
	1. Eine Sprachmitteilung erstellen und senden

Sprachmitteilungen verwenden dieselbe Technologie wie Bildnachrichten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von Bildnachrichten unterstützt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per Textnachricht zugesendet werden. Wenn nicht, siehe MMS-Einst. zur Einstellung Ihres MMS-Profils.

1. Drücken Sie die Schnelltaste SMS. Alternativ können Sie Menü 🡪 Mitteilungen drücken.
2. Wählen Sie Neu erstellen 🡪 Sprachnachricht. Die Aufzeichnung beginnt sofort. Drücken Sie Stopp, wenn Sie fertig sind, und speichern Sie mit Ja.
3. Wählen Sie einen Empfänger aus dem Telefonbuch. Alternativ können Sie auch Nummer eingeben auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie OK.
4. Drücken Sie Hinzuf., um weitere Empfänger hinzuzufügen.
5. Drücken Sie zum Versenden Senden.
	1. Eine E-Mail verfassen und senden

WICHTIG Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen. Sie können E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto versenden und abrufen. Unter E-Mail Einstellungen erfahren Sie, wie Sie Ihr E-Mail-Konto einrichten.

1. Drücken Sie die Schnelltaste SMS. Alternativ können Sie Menü 🡪 Mitteilungen 🡪 Neu erstellen 🡪 E-Mail drücken.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht. Siehe dazu Text eingeben.
3. Wählen Sie Option 🡪 An und wählen Sie einen Empfänger aus dem Telefonbuch. Alternativ können Sie Empfänger eingeben auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen.
4. Drücken Sie anschliessend OK.
5. Drücken Sie Hinzuf., um weitere Empfänger hinzuzufügen.
6. Drücken Sie Zurück.
7. Von Option 🡪 Betreff hinzuf..
8. Von Option 🡪 Bild hinzufügen: Meine Bilder, um eine Datei auszuwählen. Bild aufnehmen, um Fotos mit der Kamera zu machen. Sie können auch mit dem Option-Menü Ton hinzufügen und Video hinzuf..
9. Drücken Sie zum Versenden Senden.
	* 1. Zwischen Konten umschalten

Wenn Sie mehr als zwei E-Mail-Konten erstellen, können Sie zwischen diesen umschalten.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Mitteilungen 🡪 E-Mail 🡪 Ändern 🡪 Konto 🡪 Konten.
2. Mit den Pfeiltasten oben/unten wählen Sie ein Konto aus.
	* 1. E-Mails herunterladen

Drücken Sie Menü 🡪 Mitteilungen 🡪 E-Mail 🡪 Posteingang.

Hinweis! Nachdem Sie Ihr Konto konfiguriert haben, können Sie zuvor abgerufene E-Mails offline anzeigen oder eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten anzuzeigen. Nachdem Sie E-Mail-Nachrichten abgerufen haben, können Sie diese offline anzeigen.

* 1. Posteingang, Postausgang und Gesendet
1. Drücken Sie die Schnelltaste SMS. Alternativ können Sie Menü 🡪 Mitteilungen drücken.
2. Wählen Sie Posteingang, Postausgang oder Gesendet.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie Lesen.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten oben/unten zum Hoch- und Runterscrollen.
5. Drücken Sie Option:
	1. Anzeigen zum Öffnen der Nachricht (nur MMS).
	2. Wählen, um den Kontakt anzurufen.
	3. Erneut senden, um erneut an denselben Empfänger zu senden.
	4. Antwort, um Ihre Antwort zu schreiben. Drücken Sie anschliessend Senden. Die Nachricht wird sofort versendet.
	5. Löschen zum Löschen. Drücken Sie Ja zum Löschen der Nachricht oder Nein, um zurückzugehen.
	6. Herunterladen/Ende. Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, drücken Sie Herunterladen.
	7. Ändern, um die Nachricht zu bearbeiten. Drücken Sie anschliessend Senden.
	8. Weiterleiten, um die Nachricht weiterzuleiten. Bearbeiten Sie die Nachricht (falls erwünscht) und drücken Sie anschliessend Senden.
	9. Adresse verwenden, um E-Mail-Adressen anzuzeigen, in der Nachricht enthalten sind.
	10. Option 🡪 Speichern 🡪 Neu erstellen oder Update.
	11. Option 🡪 Schicken Sie Post, um eine neue E-Mail zu schreiben.
	12. Nummer verwenden, um alle in der Nachricht enthaltenen Telefonnummern einschliesslich der Telefonnummer des Absenders anzuzeigen.
	13. Wählen, um die gewählte Nummer anzurufen.
	14. Speichern, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.
	15. SMS senden, um eine neue Textnachricht zu schreiben.
	16. MMS senden, um eine neue Bildnachricht zu verfassen.
	17. Objekte speichern, um Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos zu speichern (nur MMS).
	18. Details, um Nachrichtendetails anzusehen (nur MMS).
6. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Mitteilungseinstellungen
		1. Texterkennung
7. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Mitteilungen 🡪 Texterkennung.
8. Wählen Sie Ein (Standardeinstellung) zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
9. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Schriftsprache
10. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Mitteilungen 🡪 Schriftsprache.
11. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oben/unten, um eine Sprache auszuwählen.
12. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Schreibgeschw.

Sie können die Geschwindigkeit verändern, mit der sich die Tastenzeichen wiederholen (bevor sich der Cursor zum nächsten Schriftzeichen bewegt).

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Mitteilungen.
2. Wählen Sie Schreibgeschw. 🡪 Langsam, Normal oder Schnell.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. SMS-Einst.

Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Mitteilungen 🡪 SMS-Einst..

* + - 1. Speicherstatus
1. Wählen Sie unter SMS-Einst. den Speicherstatus, um anzuzeigen, wie viel Speicherplatz auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt ist. Im Telefonspeicher können bis zu 450 Nachrichten gespeichert werden.
2. Drücken Sie Zurück, um zurückzugehen.
	* + 1. Speicherort
3. Wählen Sie bei SMS-Einst. Speicherort:
	1. SIM, um Nachrichten auf der SIM-Karte zu speichern (Standard).
	2. Telefon, um Nachrichten im Telefonspeicher zu speichern.
4. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* + 1. SMS-Center
5. Wählen Sie in den SMS-Einst. SMS-Center 🡪 Ändern.
6. Geben Sie die Telefonnummer Ihres SMS-Zentrums ein. Drücken Sie zum Löschen Löschen.
7. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* + 1. Zellinformationen

Sie können Nachrichten über verschiedene Themen von Ihrem Netzbetreiber beziehen, wie zum Beispiel Informationen über Wetter und Strassenverkehr in einer bestimmten Region. Informationen über die verfügbaren Kanäle und die entsprechenden Kanaleinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn sich Ihr Telefon im Roaming-Modus befindet, können keine Cell-Broadcast-Messages empfangen werden.

1. Wählen Sie bei SMS-Einst. Zellinformationen:
	1. Aktivierung, um Informationen Ein oder Aus zu schalten.
	2. Lesen, um die Nachricht zu lesen.
	3. Sprachen, um die Sprache Ein oder Aus zu wählen.
	4. Einstellungen, um auszuwählen, von welchen Kanälen Nachrichten empfangen oder abonniert werden sollen. Verwenden Sie die Optionen Abonnieren, Abonnement kündigen, Hinzuf., Ändern und Löschen, um Ihre Kanäle zu bestimmen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. MMS-Einst.

Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Mitteilungen 🡪 MMS-Einst..

* + - 1. Speicherstatus
1. Wählen Sie unter MMS-Einst. den Speicherstatus, um anzuzeigen, wie viel Speicherplatz auf der Speicherkarte (wenn vorhanden) und im Telefonspeicher belegt ist. Im Telefonspeicher können bis zu 8 MB gespeichert werden.
2. Drücken Sie Zurück, um zurückzugehen.
	* + 1. Speicherort

Bildnachrichten werden standardmässig im Telefonspeicher gespeichert. Wenn der Speicher voll wird, müssen Sie entweder eine Bildnachricht löschen (siehe Posteingang, Postausgang und Gesendet) oder Ihre Bildnachrichten auf der Speicherkarte speichern. Ist der Speicher voll, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Bildnachricht zu versenden oder zu erhalten.

Hinweis! Stellen Sie sicher, dass sie eine kompatible Speicherkarte einlegen, bevor sie MMS darauf speichern (siehe SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einlegen). Das Speichermenü erscheint nur, wenn Sie eine Karte eingelegt haben.

1. Wählen Sie bei MMS-Einst. Speicherort:
	1. Telefon, um sie im Telefonspeicher zu speichern.
	2. Speicherkarte, um Bildnachrichten auf der Speicherkarte zu speichern.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* + 1. Profil MMS

Diese Einstellungen werden zur Verwendung der Bildnachricht-Funktion benötigt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch zugesendet werden.

1. Unter MMS-Einst., wählen Sie Profil MMS.
2. Wählen Sie Ihren Netzbetreiber und drücken Sie Option 🡪 Aktivieren.
	* + - 1. Neues MMS-Profil hinzufügen

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.

1. Wählen Sie bei Profil 🡪 MMS Hinzuf.:
	1. Kontoname, um einen Kontonamen hinzuzufügen.
	2. APN, um einen APN (Access Point Name) hinzuzufügen.
	3. Benutzername, um einen Benutzernamen hinzuzufügen.
	4. Kennwort, um ein Kennwort hinzuzufügen.
	5. Webseite, um eine Homepage hinzuzufügen.
	6. Verbindungstyp: Verwenden Sie die Seitentasten +/-, um die Verbindung auszuwählen. Geben Sie HTTP oder WAP ein.
	7. Proxy-Zusatz, um eine Proxy-Adresse hinzuzufügen.
	8. Proxy-Port, um einen Proxy-Port hinzuzufügen.
	9. Benutzername, um einen Proxy-Benutzernamen hinzuzufügen.
	10. Kennwort, um ein Proxy-Kennwort hinzuzufügen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
3. Drücken Sie Ja zum Speichern oder Nein zum Beenden ohne Speichern.
4. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie Option 🡪 Aktivieren.
5. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
6. Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie Option 🡪 Ändern oder Löschen.

Hinweis! Bei einigen Netzbetreibern müssen Sie erst selbst eine Bildnachricht versenden, bevor Sie welche empfangen können. Senden Sie eine Bildnachricht nur mit Text, um den Dienst zu aktivieren. Bei einigen Netzbetreibern kann es sein, dass Sie diese erst kontaktieren müssen, bevor die Bildnachricht-Funktion für Ihr Konto aktiviert wird. Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Drücken Sie die Auflegetaste während des Einstellens zum Beenden ohne Speichern.

* + 1. E-Mail Einstellungen

WICHTIG Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen, bevor Sie eins der unten aufgeführten Intervalle wählen. So können Sie über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto E-Mails anzeigen und verfassen. Um den E-Mail-Dienst auf Ihrem Doro 6520 nutzen zu können, müssen Sie über ein bereits konfiguriertes E-Mail-Konto wie Google Mail, Yahoo oder Hotmail verfügen.

Hinweis! Sie können bis zu 10 verschiedene E-Mail-Konten hinzufügen.

Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Mitteilungen 🡪 E-Mail: Wenn Sie zum ersten Mal ein Konto konfigurieren, erhalten Sie die Aufforderung „Konto erstellen?“. Drücken Sie Ja.

* + - 1. Allgemeine E-Mail-Konten einrichten

Für allgemeine E-Mail-Konten wie Google Mail, Yahoo oder Hotmail.

1. Von E-Mail 🡪 Wählen:
	1. Gmail
	2. Hotmail
	3. Yahoo
2. Geben Sie E-Mail-Adresse und Kennwort ein.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* + 1. Weitere Konten einrichten

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.

1. Von E-Mail 🡪 Wählen:
	1. Wählen Sie Andere E-Mail-Konten.
	2. Geben Sie E-Mail-Adresse ein.
	3. Wählen Sie POP3 oder IMAP.
	4. Geben Sie Eingehender Server ein.
	5. Geben Sie Ausgehender Server ein.
	6. Geben Sie Benutzername ein.
	7. Geben Sie Kennwort ein.
	8. Geben Sie Kontoname ein.
2. Wählen Sie Überprüfungsintervall. Aus ist Standard.
	1. 5 Min
	2. 30 Min
	3. 1 Stunde
	4. 2 Stunden
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie Option 🡪 Ändern/Löschen.

Wählen Sie E-Mail-Setup-Assistent, um neue Konten zu konfigurieren.

* + 1. Vibration

Der Textnachricht-Vibrationsalarm besteht aus mehreren kurzen Vibrationen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Mitteilungen 🡪 Vibration.
2. Wählen Sie Mitteilungen:
	1. Kurz (4 Sekunden)
	2. Lang (12 Sekunden)
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! Wenn Anrufsignal auf Ton eingestellt ist, vibriert das Telefon nicht.

* + 1. Erinnerung

Der Erinnerungsalarm macht Sie 10 Minuten nach Empfang einer Nachricht darauf aufmerksam, dass Sie bisher noch nicht darauf reagiert haben bzw. dass Sie eine empfangene Voicemail noch nicht abgehört haben. Wurden Sie benachrichtigt, drücken Sie die Auflegetaste, um die Benachrichtigung zu beenden, damit keine weitere Erinnerung ertönt.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Mitteilungen 🡪 Erinnerung.
2. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Sendebericht

Sie können wählen, ob Sie von Ihrem Telefon informiert werden möchten, sobald Ihre Textnachricht beim Empfänger angekommen ist.

Hinweis! Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Mitteilungen 🡪 Sendebericht:
2. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
4. Kamera

Mit dem Kamera-Menü können Sie Fotos machen, Videos aufnehmen sowie Ihre Fotos und Videos ansehen.

* 1. Kamera (Fotografieren)

Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie die Schnelltaste Kamera. Alternativ können Sie Menü 🡪 Kamera 🡪 Kamera drücken.
2. Um ein Foto zu machen, drücken Sie die Schnelltaste Kamera.
3. Drücken Sie Option:
	1. Senden 🡪 Per MMS, siehe Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden.
	2. Senden 🡪 Per Bluetooth, siehe Bluetooth®.
	3. Senden 🡪 Per E-Mail, siehe Eine E-Mail verfassen und senden.
	4. Löschen zum Löschen. Bestätigen Sie mit Ja oder drücken Sie Nein, um zurückzugehen.
	5. Gebrauch 🡪 Hintergrund, um es als Anzeigehintergrund zu speichern.
	6. Gebrauch 🡪 Telefonbuchbild, um es als Telefonbuchkontakt zu speichern.
4. Drücken Sie Zurück, um ein neues Foto zu machen. Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird das Bild gespeichert.
	* 1. Kameraeinstellungen

Mit den Pfeiltasten oben/unten können Sie das Bild vor der Aufnahme vergrössern oder verkleinern. Mit den Seitentasten +/– können Sie Lichtwert und Lichtempfindlichkeit einstellen.

Hinweis! Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.

Weitere Kameraeinstellungen siehe Kameraeinstellungen.

* 1. Videokamera

Für scharfe Videos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Kamera 🡪 Videokamera.
2. Drücken Sie die Schnelltaste Kamera, um die Aufnahme zu beginnen.
3. Drücken Sie die Schnelltaste Kamera, um die Aufnahme zu beenden.
4. Wählen Sie Ja zum Speichern.
5. Drücken Sie Option:
	1. Abspielen
	2. Senden 🡪 Per MMS, siehe Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden
	3. Senden 🡪 Per E-Mail, siehe Eine E-Mail verfassen und senden
	4. Senden 🡪 Per Bluetooth, siehe Bluetooth®
	5. Löschen zum Löschen. Bestätigen Sie mit Ja oder drücken Sie Nein, um zurückzugehen.
6. Drücken Sie Zurück, um zurückzugehen.
	* 1. Videokamera-Einstellungen

Mit den Pfeiltasten oben/unten können Sie das Bild vor der Aufnahme vergrössern oder verkleinern. Mit den Seitentasten +/– können Sie Lichtwert und Lichtempfindlichkeit einstellen. Wählen Sie Lampe, um die Lampe ein- oder auszuschalten.

Hinweis! Zoomen kann die Videoqualität beeinträchtigen.

Weitere Videokameraeinstellungen siehe Kameraeinstellungen.

* 1. Bildgalerie und Videogalerie

So können Sie Ihre gespeicherten Bilder oder Videos ansehen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Kamera 🡪 Bildgalerie oder Videogalerie.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten links/rechts oder oben/unten, um ein Bild oder Video auszuwählen.
3. Drücken Sie Option:
	1. Anzeigen für Einzelansicht. Drücken Sie Zurück um zurückzugehen. Mit den Pfeiltasten oben/unten spielen Sie das Video ab und halten es an (nur Video).
	2. Senden 🡪 Per MMS, um die Nachricht als Bildnachricht zu versenden. Siehe Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden.
	3. Senden 🡪 Per Bluetooth, um sie an ein Bluetooth-Gerät zu versenden; siehe Bluetooth®.
	4. Senden 🡪 Per E-Mail, siehe Eine E-Mail verfassen und senden.
	5. Löschen zum Löschen. Bestätigen Sie mit Ja oder drücken Sie Nein, um zurückzugehen.
	6. Gebrauch (nur Bild) Hintergrund, um es als Anzeigehintergrund zu speichern.
	7. Gebrauch (nur Bild) Telefonbuchbild, um es als Telefonbuchkontakt zu speichern.
	8. Details, um Detailinformationen zur Datei einzusehen, z. B. Datum, Grösse, Urheberschutz.
	9. Umbenennen, um das Bild umzubenennen.
	10. Suchtyp (nur Bild), um die Ansicht zu ändern. Wählen Sie Gross, Liste oder Mittel.
4. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Kameraeinstellungen
5. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Kamera:
	1. Lichtwertinfo: Der Belichtungswert wird über die Lautstärketasten "Auf"/"Ab" im Kameramodus angepasst.
	2. Suchtyp, um die Ansicht zu ändern. Wählen Sie Gross, Liste oder Mittel.
	3. Sortieren, um Bilder und Videos per Name oder Zeit zu sortieren.
	4. Speicherort, um Bilder und Videos auf Telefon oder Speicherkarte zu speichern.
	Hinweis! Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine kompatible externe Speicherkarte im Gerät eingesetzt ist.
	5. Alles löschen, um alle gespeicherten Bilder und Videos zu löschen.
	6. Bildgrösse, um sie als Klein (niedrigste Qualität), 1 MP oder 2 MP (höchste Qualität) einzustellen.
	7. Videokamera Qualität, um sie auf Hoch oder Gering einzustellen.
	8. Videokamera Aufnahmezeit, um sie auf Unbegrenzt oder 1 Min. einzustellen.
	9. Auslösegeräusch 🡪 Aus, Leise oder Laut.
6. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! Bei höherer Qualität können weniger Bilder oder Videos im Telefonspeicher gespeichert werden. Wenn Sie eine kompatible externe Speicherkarte (micro SD) in das Doro 6520 einsetzen, können Sie den Standard-Speicherort ändern. Siehe dazu Speicherort. Dadurch steht Ihnen auf dem Gerät mehr Speicherplatz (z. B. für Bilder und Videos) zur Verfügung.

1. Konnektivität
	1. Bluetooth®

WICHTIG Wenn Sie die Bluetooth-Konnektivität nicht nutzen, wählen Sie Aktivieren 🡪 Aus oder Sichtbarkeit 🡪 Aus. Stellen Sie nur Verbindungen zu Ihnen bekannten Geräten ein.

* + 1. Bluetooth aktivieren
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Bluetooth 🡪 Aktivieren.
2. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Bluetooth-Einstellungen
			1. Sichtbarkeit
4. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Bluetooth 🡪 Sichtbarkeit.
5. Wählen Sie Ein, um Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar werden zu lassen, oder Aus, um es unsichtbar zu machen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! Wählen Sie Aus, um zu verhindern, dass Ihr Gerät von anderen Geräten gefunden wird. Aber selbst wenn Sie Aus wählen, kann es passieren, dass Ihr Gerät von anderen Geräten erfasst wird.

* + - 1. Gerätename
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Bluetooth 🡪 Gerätename.
2. Geben Sie einen Namen ein, unter dem Ihr Doro 6520 bei anderen Bluetooth-Geräten erscheinen soll.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* + 1. Suchen

Suchen Sie nach verfügbaren Audiogeräten mit Bluetooth.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Bluetooth 🡪 Suchen.
2. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste und drücken Sie Verbind, um eine Verbindung herzustellen.
3. Ist Bluetooth nicht aktiviert, drücken Sie Ja, um es zu aktivieren.
4. Bei der Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät wird ein gemeinsames Kennwort benötigt. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie OK.
	* + 1. Meine Geräte

Neue Geräte hinzufügen oder gespeicherte Geräte sehen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Bluetooth 🡪 Meine Geräte.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste und drücken Sie Option:
	1. Verbinden/Trennen, um das ausgewählte Gerät zu verbinden/ trennen. Dies erfordert u. U. ein Profil, üblicherweise ein Headset.
	2. Umbenennen, um den Namen des Geräts zu ändern.
	3. Löschen, um das Gerät aus der Liste zu entfernen.
	4. Alles löschen, um alle Geräte aus der Liste zu entfernen.
	5. Sicherheit, um eine Option auszuwählen.
		* 1. Audiopfad
3. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Bluetooth 🡪 Audiopfad:
	1. Telefon, um eingehende Anrufe mit dem Telefon anzunehmen.
	2. Zu Bluetooth, um eingehende Anrufe auf das Bluetooth-Gerät umzuleiten.
4. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* + 1. Sicherheit
5. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Bluetooth 🡪 Sicherheit:
	1. Normal (alle angemeldeten Geräte sind für Komplett-Zugriff freigeschaltet.)
	2. Hoch (Bestätigung für Komplett-Zugriff angemeldeter Geräte ggf. erforderlich.)
	3. Informationen
6. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Internet-Profil

Die Internet-Einstellungen werden von Diensten genutzt, die über das Internet kommunizieren. Die Internet-Einstellungen der meisten grossen Netzbetreiber sind bereits von Anfang installiert. Eine andere Möglichkeit ist, Ihren Netzbetreiber zu bitten, die Einstellungen direkt an Ihr Telefon zu senden. Sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Verbindung 🡪 Internet-Profil.
2. Mit den Pfeiltasten oben/unten wählen Sie ein Profil aus.
3. Drücken Sie Option 🡪 Ändern, um Einstellungen für Ihren Netzbetreiber vorzunehmen:
	1. Kontoname, um den Kontonamen einzugeben.
	2. APN, um die APN-Adresse einzugeben.
	3. Benutzername, um den Benutzernamen einzugeben.
	4. Kennwort, um das Passwort einzugeben.
	5. Webseite, um die Homepage einzugeben.
	6. Verbindungstyp: wählen Sie HTTP/WAP. Proxy-Zusatz, um die Proxy-Adresse einzugeben.
	7. Proxy-Port, um den Proxy-Port einzugeben.
	8. Benutzername, um den Benutzernamen einzugeben.
	9. Kennwort, um das Passwort einzugeben.
4. Drücken Sie OK und drücken Sie Ja zum Speichern oder Nein, um zurückzugehen.
5. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie Option 🡪 Aktivieren. Sie können ein Profil auch aktivieren oder ändern, indem Sie eins auswählen und Option 🡪 Aktivieren/Ändern/Löschen drücken.
	1. Mobile Daten, Datenzähler und Daten-Roaming

WICHTIG Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen.

* + 1. Funktion ein- oder ausschalten

Damit werden die Funktionen Internet-Browser, Facebook, Connect & Care, Wetter, My Doro Manager®, MMS und E-Mail eingeschränkt. Wählen Sie Aus, um Datengebühren zu vermeiden.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Verbindung 🡪 Mobile Daten 🡪 Aktivieren.
2. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Datenzähler

Der Datenzähler sammelt Informationen über den Datenverkehr der Funktionen Internet-Browser, Wetter, My Doro Manager®, MMS und E-Mail.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Verbindung 🡪 Mobile Daten 🡪 Datenzähler.
	1. Gesendet.
	2. Empfangen.
	3. Alles zurücksetzen.
		1. Daten-Roaming

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Verbindung 🡪 Mobile Daten 🡪 Daten-Roaming.
2. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

WICHTIG Die Verwendung von Datendiensten im Rahmen des Roaming kann kostenintensiv sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Roaming-Tarife zu erfahren, bevor Sie das Daten-Roaming nutzen.

* 1. Netzeinstellungen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Allgemein 🡪 Netzeinstellungen:
	1. Netzauswahl Neue Suche, um eine neue Suche zu starten, wenn die Verbindung getrennt wurde.
	2. Netzauswahl, um zur Verfügung stehende Netzwerke aufzurufen. Nach einem kurzen Moment wird eine Liste von verfügbaren Netzwerkbetreibern angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber aus.
	3. Netzwerkmodus, um ein anderes Netzwerk auszuwählen. Wählen Sie Automatisch, um das Netzwerk automatisch auszuwählen, oder Manuell, um es manuell auszuwählen.
	4. Dienstauswahl
		1. GSM nur Dienst.
		2. 3G nur Dienst.
		3. Automatisch: für den besten Dienst zwischen GSM und 3G wechseln.

WICHTIG Wenn Sie Ihr Telefon so einstellen, dass Sie nur GSM oder nur 3G verwenden, können Sie keine Anrufe tätigen - auch keine Notrufe - oder andere Funktionen nutzen, die eine Netzverbindung erfordern, wenn der gewählte Dienst nicht verfügbar ist.

* 1. Netzinformationen
		1. Aktuelle Netzeinstellungen ansehen.
			1. Dienste

Dieses Menü enthält u. U. vorprogrammierte Dienste Ihres Netzbetreibers. Dies ist abhängig von der Netzunterstützung und dem Mobilfunkabo.

Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Allgemein 🡪 Dienste.

1. Das Telefon an einen Computer anschliessen

Schliessen Sie das Telefon an einen Computer an und beginnen Sie mit der Übertragung von Bildern, Musik und anderen Dateitypen. Hierzu müssen Sie ein USB-Kabel zwischen dem Telefon und dem Computer anschliessen. Im Dateibrowser Ihres Computers können Sie Inhalte per Drag and Drop zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.

Hinweis! Ggf. können Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht übertragen.

* 1. Inhalte per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen
1. Schliessen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
2. Warten Sie, bis das Telefon oder die Speicherkarte als externe Laufwerke im Dateibrowser angezeigt werden.
3. Verschieben Sie die ausgewählten Dateien per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer.

Hinweis! Bei den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen, können Sie Dateien per USB-Kabel übertragen.

* 1. Sicheres Trennen des USB-Kabels
1. Stellen Sie sicher, dass die Hardware sicher entfernt werden kann.
2. Trennen Sie das USB-Kabel.

Hinweis! Die Computeranweisungen können sich je nach Betriebssystem unterscheiden. Siehe die Dokumentation des Betriebssystems Ihres Computers für weitere Informationen.

1. Sound & Anzeige

Hinweis! Lautlos muss auf Aus eingestellt werden, um Zugriff auf die Einstellungen Töne, Lautstärke, Anrufsignal und Zusätzlicher Ton zu erhalten.

* 1. Audioeinrichtung

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Benutzen des Geräts in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen anpassen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Ton --> Audioeinrichtung:
	1. Normal Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
	2. Mittel Bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
	3. Hoch Bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung.
	4. HAC-Modus Bei Verwendung eines Hörgeräts.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, um herauszufinden, welche am besten zu Ihrem Gehör passt.

* 1. Töne (Klingelton)

Wählen Sie einen Klingelton, der mit seinen Kurveneinstellungen und Frequenzen Ihre Anforderungen am besten erfüllt.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Ton 🡪 Töne 🡪 Klingelton 🡪 Klingelton:
	1. System, um aus vorinstallierten Dateien zu wählen.
	2. Benutzerdefiniert, um aus Ihren Downloads zu wählen. Mit den Pfeiltasten oben/unten wählen Sie eine der verfügbaren Melodien aus, die dann gespielt wird.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK oder drücken Sie Zurück, um die Änderungen zu verwerfen.

Tipp: Stellen Sie Wecker, Nachrichtenton, Tastenton, E-Mail Ton, Abdeckung schliessen, Abdeckung öffnen, Einschalten und Ausschalten auf dieselbe Weise ein.

* 1. Klingeltonlautstärke
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Ton 🡪 Lautstärke.
2. Mit den Pfeiltasten oben/unten verändern Sie die Klingeltonlautstärke.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Lautlos
4. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Ton 🡪 Lautlos.
5. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
6. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Tipp: Im Standby-Modus: Halten Sie die Raute-Taste # gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

* 1. Anrufsignal

Wählen Sie, ob eingehende Anrufe durch Klingelton und/oder Vibration angezeigt werden sollen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Ton 🡪 Anrufsignal:
	1. Ton nur für Klingelton.
	2. Vibration nur für Vibration.
	3. Vib.+Ton für Vibration und Klingelton.
	4. Vib.->Ton, um mit Vibration zu beginnen und nach kurzer Zeit zusätzlich einen Klingelton auszugeben.
	5. Lautlos für weder Ton noch Vibration, die Anzeige leuchtet auf.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Zusätzlicher Ton

Sie können Warn- und Fehlersignale zur Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand, Telefon- oder SIM-Kartenfehlern usw. aktivieren.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Ton.
2. Wählen Sie Zusätzlicher Ton 🡪 Warnung oder Fehler.
3. Wählen Sie Ein zur Aktivierung oder Aus zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zum Speichern OK.
	1. Hauptmenü

Sie können für das Hauptmenü unterschiedliche Stile auswählen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anzeige 🡪 Hauptmenü:
2. Wählen Sie Gitter oder Liste.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Hintergrund
4. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anzeige 🡪 Hintergrund.
5. Mit den Pfeiltasten oben/unten werden die verfügbaren Hintergründe angezeigt.
6. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Schriftgrösse

Sie können die Textgrösse für das Menü und Nachrichten anpassen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anzeige.
2. Wählen Sie Schriftgrösse 🡪 Normal oder Gross.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Standby-Display

Im Standby-Modus können entweder nur die Uhr oder Uhr, Datum und der Netzbetreiber oder alle Informationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anzeige.
2. Wählen Sie Standby-Display 🡪 Nur Uhr, Uhr und Betreiber oder Alle Info..
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Themen

Sie können verschiedene Themen auswählen, mit denen Sie den Text und Hintergrund des Telefons individuell gestalten können.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anzeige 🡪 Themen.
2. Mit den Pfeiltasten oben/unten wählen Sie ein Thema aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Beleuchtung

Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung der Anzeige aus.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anzeige.
2. Wählen Sie Beleuchtung 🡪 15 sek., 30 sek. oder 1 Min..
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Bildschirms einstellen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Anzeige.
2. Wählen Sie Helligkeit 🡪 Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
4. My Doro Manager®

Richten Sie ein Doro Experience®-Konto ein, um alle Funktionen Ihres Telefons nutzen zu können. Greifen Sie über einen beliebigen Webbrowser auf das Telefon zu, www.doro.com. Öffnen und teilen Sie ganz einfach Ihre Fotos und Videos.

Hinweis! Sie benötigen zur Nutzung der meisten Funktionen des My Doro Manager® einen Internetzugang. Je nachdem, wie Sie Ihr Telefon nutzen, kann sehr schnell viel Internet-Bandbreite verbraucht werden. Und das kann teuer sein. Bevor Sie Ihr Telefon nutzen, empfehlen wir Ihnen unbedingt, die Datenübertragungsraten bei Ihrem Netzbetreiber zu erfragen.

* 1. Konto erstellen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 My Doro Manager 🡪 Konto erstellen.
2. Ihr Benutzername wird automatisch Ihrer Telefonnummer/der eigenen Nummer zugeordnet. Die eigene Nummer wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben.
3. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie die Pfeiltasten oben/unten.
4. Geben Sie das Kennwort erneut im Kästchen darunter ein und drücken Sie OK.

Hinweis! Der Benutzername kann aus Buchstaben (a-z) und Ziffern (0-9) bestehen. (+) ist nicht erlaubt.

Bewahren Sie die eigene Nummer an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen sie beispielsweise, wenn Sie das Telefon zurücksetzen müssen.

* 1. Anmelden/Abmelden
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 My Doro Manager 🡪 Anmelden.
2. Geben Sie Ihre Telefonnummer als Benutzernamen ein.
3. Geben Sie Ihr Kennwort ein und drücken Sie Anmelden.
	1. Option

Sie können auswählen, ob Sie Ihr Telefon mit My Doro Manager® synchronisieren wollen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 My Doro Manager 🡪 Option:
	1. Minimal-Synchronisation, um Ihre Kontakte, Ihren Kalender und Ihre Telefoneinstellungen zu synchronisieren.
	2. Vollständige Synchronisation, um die gleichen Inhalte wie oben sowie Fotos zu synchronisieren.
	3. Informationen, um weitere Informationen zu sehen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Synchronisationsintervalle

Sie können zwischen verschiedenen Synchronisierungsintervallen auswählen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 My Doro Manager 🡪 Synchronisationsintervalle:
	1. Manuell, um eine manuelle Synchronisierung durchzuführen.
	2. Keine automatische Synchronisierung.
	3. Alle 15 Minuten, um automatisch alle 15 Minuten eine Synchronisierung durchzuführen.
	4. Stündlich, um automatisch jede Stunde eine Synchronisierung durchzuführen.
	5. Täglich, um automatisch jeden Tag eine Synchronisierung durchzuführen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Tipp: Sie können auch durch Drücken von Jetzt synchronisieren eine manuelle Synchronisierung durchführen.

* 1. Kontodaten

Tipp: Wenn Sie Ihre Kontodaten wie den Benutzernamen oder das Kennwort verlegen oder vergessen, können Sie jederzeit diese Anweisungen befolgen, um sie zurückzuerlangen.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 My Doro Manager.
2. Wählen Sie Konto, um Ihre Kontodaten anzuzeigen.
3. Geben Sie Ihren Telefoncode ein und drücken Sie zur Bestätigung OK. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist 1234.
4. Drücken Sie Zurück, um zurückzugehen.
5. Dateimanager

Verwalten Sie Inhalte und Dateieigenschaften. Sie können Dateien öffnen, löschen, verschieben, kopieren und umbenennen.

Unterstütztes Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Mit der eingebauten Kamera gemachte Fotos werden als JPG gespeichert.

Unterstütztes Audioformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Mit dem eingebauten Aufnahmegerät gemachte Aufnahmen werden als AMR gespeichert.

Unterstütztes Videoformat: AVI/MP4/3GPP. Nur die Wiedergabe ist möglich.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Dateimanager.
2. Wählen Sie Telefon/Speicherkarte Öffnen.
3. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. Fotos und drücken Sie Öffnen.
4. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie Option:
	1. Abspielen (Audio/Video/Musik), drücken Sie die Pfeiltaste nach oben für Abspielen oder die Pfeiltaste nach unten für Stopp.
	2. Anzeigen (Fotos/Bilder) für Einzelansicht.
	3. Senden
		1. Per MMS, um eine Datei als Bildnachricht zu versenden (Siehe Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden)
		2. Per Bluetooth, um sie zu einem Bluetooth-Gerät zu senden (Siehe Bluetooth®)
		3. Per E-Mail (Siehe Eine E-Mail verfassen und senden).
	4. Details, um Detailinformationen zur Datei einzusehen, z. B. Datum, Grösse, Urheberschutz.
	5. Gebrauch 🡪 Hintergrund, um sie als Anzeigehintergrund zu speichern /Telefonbuchbild zu einem Telefonbuchkontakt zu senden.
	6. Umbenennen, um die Datei umzubenennen.
	7. Löschen, um die Datei zu löschen.
	8. Alles löschen, um alle Dateien im ausgewählten Ordner zu löschen.
	9. Sortieren 🡪 Name/Zeit.
	10. Kopieren/Verschieben 🡪 Telefon/Speicherkarte
	11. Option 🡪 Öffnen. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. Fotos und drücken Sie Option 🡪 Einfügen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Unterstützte Formate:

* Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Mit der eingebauten Kamera gemachte Fotos werden als JPG gespeichert.
* Audioformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Mit dem eingebauten Aufnahmegerät gemachte Aufnahmen werden als AMR gespeichert.
* Videoformat: AVI/MP4/3GPP.
1. Internet

WICHTIG Sie benötigen zur Nutzung dieses Dienstes einen Internetzugang. Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen.

* 1. Nutzung des Internet-Browsers
1. Drücken Sie Menü 🡪 Browser.
2. Drücken Sie Akzpt., um den Endbenutzerlizenzvertrag für die Nutzung des OperaTMBrowsers für Mobilgeräte zu akzeptieren. Wenn Sie diese nicht akzeptieren, drücken Sie Verl..
	* 1. Im Webbrowser navigieren

Verwenden Sie die Navigationstasten, um im Browser zu navigieren. Der blaue Rahmen kennzeichnet den ausgewählten Bereich. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um einen Vorschlag auszuwählen.

* + 1. Webadresse (URL) eingeben
1. Wählen Sie www. und drücken Sie die Bestätigungstaste, um Bearb. auszuwählen.
2. Geben Sie eine Webadresse (URL) ein und drücken Sie Los.
	* 1. Suchen
3. Wählen Sie mit der Bestätigungstaste auf der rechten Bildschirmseite Google aus, um das Internet zu durchsuchen.
4. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und drücken Sie Suche.
	* 1. Optionenmenü
5. Drücken Sie Menü für Zugriff:
	1. (Gittersymbol) um den aktuellen Tab zu schliessen, wenn mehrere Tabs verwendet werden.
	2. (Symbol mit Pfeil nach rechts und links) um zur vorherigen oder nächsten Website zu gelangen.
	3. (Dreiecksymbol) um auf LZ, Verlauf, Gesp. Seiten, Downloads, Einstell., Auf-Seite suchen, Homepage und Hilfe zuzugreifen.
	4. (Kreisförmiger Pfeil) um die aktuelle Website zu aktualisieren.
	5. (Kreis mit senkrechtem Stab) um den Webbrowser zu schliessen. Drücken Sie zur Bestätigung Ja.
	6. Plus-Zeichen oben rechts, um einen neuen Tab zu öffnen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um zwischen den Tabs zu wechseln.
		1. Browser-Abkürzungen hinzufügen

Verwenden sie die Navigationstasten, um + zu wählen, und drücken Sie Seitenspezifische Eigenschaften. Drücken Sie Bearb., um eine Webadresse einzugeben, oder verwenden Sie die Navigationstasten, um durch die Liste der besuchten Websites zu scrollen, und wählen Sie OK.

Tipp: Wählen Sie die Browser-Abkürzung und wählen Sie zur Ansicht Öffnen.

* 1. Verwendung der Facebook-Anwendung (Facebook-App)
1. Drücken Sie Menü 🡪 Internet.
2. Drücken Sie Facebook.
3. Drücken Sie OK, um die Datengebühren zu akzeptieren oder drücken Sie Ende.
	* 1. Anmelden

Um diese App nutzen zu können, müssen Sie bei Facebook mit einem Benutzerkonto angemeldet sein. Sie können ein Konto anlegen, indem Sie auf der Anmelde-Seite auf den Link Neues Konto einrichten drücken.

Hinweis! In den Eingabefeldern wird zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden.

1. Wenn Sie Ihr Konto angemeldet haben, wählen Sie die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Mobiltelefonnummer und drücken Sie die Bestätigungstaste.
2. Wählen Sie Kennwort und drücken Sie die Bestätigungstaste, um Ihr Kennwort einzugeben.
3. Wählen Sie Anmelden und drücken Sie die Bestätigungstaste.
	* 1. Abmelden
4. Drücken Sie Menü und wählen Sie Einstellungen.
5. Blättern Sie zu Abmelden und drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Bestätigen Sie mit Ja.
	* 1. Language

Mit der Pfeiltaste nach unten blättern Sie nach unten, um die Sprache der Facebook-App zu ändern. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um einen Vorschlag auszuwählen.

1. Mehr

Das Zubehör-Menü enthält:

* UKW-Radio
* Spiele
* Rechner
* Status
	1. UKW-Radio

Das UKW-Radio verfügt über einen Frequenzbereich von 87,5 bis 108,0 MHz.

Um Radio hören zu können, müssen Sie ein kompatibles Headset anschliessen, das als Antenne dient.

* + 1. Radio einschalten
1. Schliessen Sie das Headset an der Headset-Buchse an.
2. Drücken Sie Menü 🡪UKW-Radio. Das Radio ist nun eingeschaltet. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt.
3. Wählen Sie den gewünschten Sender mit den Pfeiltasten oben/unten aus.

Tipp: Drücken Sie die Auflegetaste, um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

* + 1. Lautstärke
1. Drücken Sie Menü 🡪 UKW-Radio 🡪 Option 🡪 Lautstärke.
2. Mit den Pfeiltasten oben/unten können Sie die Lautstärke einstellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Frequenz speichern
4. Drücken Sie Menü 🡪 UKW-Radio 🡪 Option 🡪 Frequenz speichern.
5. Geben Sie einen Namen für den neuen Sender ein, siehe Text eingeben.
6. Anschliessend drücken Sie OK.
	* 1. Ausschalten

Drücken Sie Menü 🡪 UKW-Radio 🡪 Option 🡪 Ausschalten.

Tipp: Wird das Headset entfernt, schaltet sich das Radio ebenfalls aus.

* + 1. Lautsprecher
1. Drücken Sie Menü 🡪 UKW-Radio 🡪 Option 🡪 Lautsprecher 🡪 Ein.
2. Wählen Sie Ein.
3. Mit den Pfeiltasten oben/unten können Sie die Lautstärke einstellen.
4. Wählen Sie Aus zum Ausschalten.
	* 1. Senderliste (Kanalliste bearbeiten)
5. Drücken Sie Menü 🡪 UKW-Radio 🡪 Option 🡪 Senderliste.
6. Wählen Sie den Sender, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie Option:
	1. Abspielen, um den ausgewählten Sender zu spielen.
	2. Löschen, um den Sender zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung Ja oder Nein, um zur Senderliste zurückzukehren.
	3. Ändern, um den Sendernamen zu bearbeiten, anschliessend die Pfeiltaste unten drücken, um die Frequenz einzustellen. Mit der Raute-Taste # geben Sie das Komma der Dezimalstelle ein. Anschliessend drücken Sie Speich.. Drücken Sie zur Bestätigung Ja.
		1. Manuelle Eingabe (Suchmodus ändern)
7. Drücken Sie Menü 🡪 UKW-Radio 🡪 Option 🡪 Manuelle Eingabe:
	1. Manuelle Suche, um manuell mit den Pfeiltasten oben/unten zu suchen.
	2. Autom. suchen, um die automatische Sendersuche mit den Pfeiltasten oben/unten zu verwenden.
8. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! So werden alle zuvor gespeicherten Kanäle überschrieben.

* + 1. Autospeicherung
1. Drücken Sie Menü 🡪 UKW-Radio 🡪 Option.
2. Wählen Sie Autospeicherung zur automatischen Speicherung von Radiosendern auf den Kanälen 0- 9 .
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! So werden alle zuvor gespeicherten Kanäle überschrieben.

* 1. Rechner

Der Taschenrechner kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie Menü 🡪Rechner.
2. Geben Sie die erste Zahl ein. Verwenden Sie die Raute-Taste # zur Eingabe des Dezimalkommas.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer Rechenart (+, -, x, ÷) und drücken Sie OK.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie OK.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf.
6. Wählen Sie = und drücken Sie OK, um das Ergebnis zu berechnen.
	1. Spiele

Das Spiele-Menü enthält 2 Spiele.

1. Drücken Sie Menü🡪 Mehr 🡪 Spiele 🡪 Tetris oder Boxman:
	1. Fortset., um das Spiel fortzusetzen.
	2. Level Neustart, um das Spiel am gleichen Ausgangspunkt wieder neu zu beginnen.
	3. Spiel starten, um ein neues Spiel zu beginnen.
	4. Schwierigkeitsgrad, um den Schwierigkeitsgrad auszuwählen.
	5. Höchste Wertung, um Ihre besten Ergebnisse zu sehen. Drücken Sie Zurück, um zurückzugehen oder Reset, um die Spielergebnisse zurückzusetzen.
	6. Spielhilfe, um die Spielanleitung anzusehen. Drücken Sie Zurück, um zurückzugehen.
	7. Einstellungen 🡪 Ton Effekte zum Aktivieren oder Deaktivieren die Pfeiltasten oben/unten verwenden, um Ein/Aus zu wählen.
	8. Einstellungen 🡪 Lautstärke, um mit den Seitentasten +/– die Lautstärke einzustellen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	1. Status

Scrollen Sie durch die Status liste, um weitere Informationen zu den im oberen Bereich angezeigten Symbolen zu erhalten. Die angezeigten Symbole variieren je nach Telefonstatus.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Mehr 🡪 Status.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten oben/unten zum Durchblättern der Liste. Drücken Sie Zurück, um in den Standby-Modus zurückzugehen.
3. Organisator

Das Organizer-Menü enthält:

* Alarm
* Kalender
* Tägliche Erinnerung
* Notizen
	1. Alarm
1. Drücken Sie Menü 🡪 Organisator 🡪 Wecker 🡪 Ein.
2. Geben Sie über die Tastatur die Weckzeit ein.
3. Zur einmaligen Benachrichtigung wählen Sie Einmal. Für ein wiederholtes Wecksignal wählen Sie Wöchentlich.
Scrollen Sie durch die Liste der Tage und drücken Sie Ein, um den Wecker für jeden Tag einzuschalten oder Aus auszuschalten.
4. Drücken Sie zur Bestätigung Speich..
	* 1. Snooze-Funktion aktivieren oder ausschalten

Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie Stopp, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie Snooze, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.

Hinweis! Die Alarmfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht Ja, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

Tipp: Drücken Sie zum Bearbeiten eines Wecksignals auf Ändern und auf Aus, um es auszuschalten.

* 1. Kalender
		1. Aufgabe hinzufügen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Organisator 🡪 Kalender 🡪 Option 🡪 Aufgabe hinzufügen.
2. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie dann die Pfeiltaste nach unten.
3. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie dann die Pfeiltaste nach unten.
4. Geben Sie einen Betreff ein. Siehe dazu Text eingeben.
5. Anschliessend drücken Sie OK.
	* 1. Optionen
6. Drücken Sie Menü 🡪 Organisator 🡪 Kalender 🡪 Option:
	1. Wählen Sie Anzeigen, um Aufgaben für das ausgewählte Datum anzuzeigen.
	2. Wählen Sie Gehe zu Datum und geben Sie das Datum ein.
7. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Alles anzeigen
8. Drücken Sie Menü 🡪 Organisator 🡪 Kalender.
9. Wählen Sie eine Aufgabe aus und drücken Sie Option 🡪 Alles anzeigen.
10. Drücken Sie Option 🡪 Ändern, Löschen oder Alles löschen.
11. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Hinweis! Die Kalendererinnerungen funktionieren auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

* 1. Tägliche Erinnerung
1. Drücken Sie Menü 🡪 Organisator 🡪 Tägliche Erinnerung 🡪 Hinzuf..
2. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie dann die Pfeiltaste nach unten.
3. Geben Sie einen Betreff ein. Siehe dazu Text eingeben.
4. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
	* 1. Schlummer oder Stopp

Wenn der Alarm ertönt:

* Wählen Sie Stopp zum Beenden.
* Wählen Sie Snooze zur Wiederholung nach 9 Minuten.

Hinweis! Die Erinnerungsfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

Tipp: Für weitere Optionen wählen Sie einen bestehenden Eintrag und drücken Sie
Option 🡪 Überspringen nächste Erinnerung, Hinzuf., Ändern, Löschen oder Alles löschen.

* 1. Notizen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Organisator 🡪 Notizen 🡪 Hinzuf..
2. Geben Sie Ihre Notiz über die Tastatur ein. Siehe dazu Text eingeben.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Tipp: Für weitere Optionen wählen Sie einen bestehenden Eintrag und drücken Sie
Option 🡪 Anzeigen, Ändern, Löschen oder Alles löschen.

1. Wetter

WICHTIG Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen. Zeigen Sie das Wetter für die von Ihnen gewählte Stadt an.

1. Drücken Sie Menü 🡪 Wetter.
2. Drücken Sie Zurück, um in den Standby-Modus zurückzugehen.

Hinweis! Um das Wetter zu sehen, müssen Sie zuerst eine Stadt auswählen.

* + 1. Wettereinstellungen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Wetter.
2. Wählen Sie Stadt und geben Sie den Namen der Stadt ein.
3. Mit den Pfeiltasten oben/unten wählen Sie die Stadt in der Liste aus.
4. Wählen Sie Hintergrund und dann Ein (um das Wetter im Standby-Modus abzufragen).
5. Drücken Sie zur Bestätigung OK.

Für weitere Optionen wählen Sie einen bestehenden Eintrag und wählen Sie
Option 🡪 Ändern oder Löschen.

1. Weitere Funktionen
	1. Statussymbole auf der Anzeige
* Signalstärke (Balken)
* Keine Netzabdeckung (Rotes Kreuz)
* Nur Klingelton (Musiknote)
* Datenübertragung (Viereck mit Pfeil nach oben und unten)
* Klingelton + Vibration (Schallwellen und Musiknote)
* Wecker aktiviert (Glocke)
* Nur Vibration (Schallwellen)
* Akkuladestand (Symbol vollgeladene Batterie)
* Lautlos (Durchgestrichene Musiknote)
* Anrufumleitung aktiviert (Hörer mit Pfeil nach rechts)
* Roaming (in anderem Netz) (Dreieck mit R in der Mitte)
* Bluetooth eingeschaltet, für andere sichtbar (Bluetooth-Symbol)
* Anruf in Abwesenheit (Hörer mit Ausrufezeichen)
* Bluetooth eingeschaltet, für andere nicht sichtbar (schraffiertes Bluetooth-Symbol)
* Headset angeschlossen (Kopfhörer)
* Bluetooth verbunden (Bluetooth-Symbol mit Haken)
* Sprachmitteilung erhalten (Tonbandkassette)
* Ungelesene Textnachricht/ SMS (verschlossener Briefumschlag)
* Ungelesene E-Mail (Verschlossener Briefumschlag mit @-Zeichen)
* Ungelesene Bildnachricht (MMS) (Verschlossener Briefumschlag mit dem Buchstaben m)
	1. Hauptsymbole auf der Anzeige
* Stummschaltung (durchgestrichenes Mikrofon)
* Ladegerät angeschlossen (Steckernetzteil)
* Nachricht erfolgreich gesendet (verschlossener grüner Briefumschlag)
* Ladegerät entfernt (durchgestrichenes Steckernetzteil)
* Nachricht nicht gesendet (roter Briefumschlag mit Kreuz)
* Kopfhörer verbunden (Kopfhörer)
* Fehler (Weisses Kreuz auf rotem Grund)
* Kopfhörer entfernt (durchgestrichener Kopfhörer)
* Warnung (Weisses Ausrufezeichen in rotem Kreis)
* Lautsprecher ist eingeschaltet (Lautsprecher)
* Abfrage (Weisses Fragezeichen in grünem Kreis)
* Lautsprecher ist ausgeschaltet (durchgestrichener Lautsprecher)
* OK (bestätigt) (Weisser Haken in grünem Kreis)
* Eingehender Anruf (grüner Hörer mit Pfeil nach links)
* Neue Nachricht (schwarzer Briefumschlag)
* Ausgehender Anruf (roter Hörer mit Pfeil nach rechts)
* Niedriger Akkuladestand (Batteriesymbol mit einem Balken)
* Anruf beendet (aufgelegter Hörer)
* Suchen (Antenne mit Schallwelle)
* Anruf in Abwesenheit. Drücken Sie Lesen, um die Anrufe in Abwesenheit aufzurufen. (Hörer mit Ausrufezeichen)
* vCard-Nachricht (Weisses Profilbild in blauem Viereck)
* Gehaltener Anruf (Hörer mit Uhr)
* Lautstärkeregelung (Aufsteigende Balken)
* Nur Notrufe möglich (Hörer mit SOS)
* In Arbeit, bitte warten (Sanduhr)
* Anruf mit Notruftaste (Rote Kreise)
* SMS/MMS ungelesen (gelber Briefumschlag)
* SMS/MMS gelesen (offener Brief)
* SMS/MMS nicht gesendet (gelber Briefumschlag mit weissem Kreuz)
* SMS/MMS gesendet (verschlossener Briefumschlag mit Haken)
* E-Mail ohne und mit ungelesenem Anhang (grüner Briefumschlag)
* E-Mail ohne und mit gelesenem Anhang (grüner Briefumschlag)
	1. Einst. Zurücksetzen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Sicherheit.
2. Wählen Sie Einst. zurücksetzen, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle Änderungen, die Sie am Telefon vorgenommenen haben, werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie OK zum Zurücksetzen.

Tipp: Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist 1234.

* 1. Alles zurücksetzen
1. Drücken Sie Menü 🡪 Einstellungen 🡪 Sicherheit.
2. Wählen Sie Alles zurücksetzen, um die Telefoneinstellungen und den Inhalt, z. B. Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten zu löschen (ausser SIM-Speicher).
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie OK zum Zurücksetzen.

Tipp: Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist 1234.

1. Sicherheitshinweise
* VORSICHT - Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten.
* Bewahren Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
* Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.
	1. Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist. Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

* 1. Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen und Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

* 1. Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

* + 1. Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefonen und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmassnahmen beachten:

* Halten Sie immer den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und medizinischem Implantat ein.
* Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
* Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.
* Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie vermuten, dass eine Störung des medizinischen Implantats vorliegt.
* Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobiltelefonen durch Implantatträger haben.
	1. Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs-und Lebensgefahr. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt. Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

* 1. Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemässem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

WARNUNG Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäss den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäss den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

* 1. Gehörschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Schalldruckpegel-Grenzwerte laut Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

WARNUNG Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

* 1. Notruf

WICHTIG Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

* 1. GPS-/Standortbasierte Funktionen

Manche Produkte bieten GPS-/Standortbasierte Funktionen. Die Standortbestimmungsfunktion wird mit Werkseinstellung bereitgestellt. Es wird keine Zusicherung oder Garantie auf die Genauigkeit solcher Standortinformationen gegeben. Bei der Verwendung standortbasierter Informationen durch das Gerät können Unterbrechungen oder Fehler bei der Datenübertragung nicht ausgeschlossen werden und kann darüber hinaus von der Netzverfügbarkeit abhängig sein. Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen, wie Innenräume von Gebäuden oder an Gebäude angrenzende Bereiche, eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sein kann.

VORSICHT Verwenden Sie im Strassenverkehr nur die GPS-Funktionen, die Sie nicht vom Fahren ablenken.

* 1. Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden. Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemässem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Ausserdem kann er gesetzlich verboten sein.

* 1. Schutz persönlicher Daten

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie Weitergabe bzw. Offenlegung oder Missbrauch sensibler Informationen.

Stellen Sie bei der Benutzung Ihres Telefons sicher, dass wichtige Daten als Backup gesichert werden. Erstellen Sie ein Backup aller Daten und setzen Sie das Telefon auf den Lieferzustand zurück, um Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.

Lesen Sie sorgfältig die Datenschutzbestimmungen bzw. die zu akzeptierenden Genehmigungen, bevor Sie Anwendungen herunterladen. Besondere Vorsicht ist bei Anwendungen geboten, die auf viele Funktionen oder auf eine grosse Anzahl persönlicher Informationen zugreifen können.

Überprüfen Sie Ihre Konten regelmässig auf nicht durch Sie genehmigte bzw. verdächtige Verwendung. Wenn Sie irgendwelche Anzeichen von Missbrauch erkennen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Ihre Kontodaten zu ändern oder zu löschen. Falls Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie umgehend die Passwörter all Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.

Vermeiden Sie Anwendungen unbekannter Herkunft und sperren Sie Ihr Telefon mit einem Muster, Passwort oder PIN-Code.

* 1. Malware und Viren

Befolgen Sie diese Benutzertipps, um Ihr Gerät vor Malware und Viren zu schützen. Nichtbeachtung kann zu beschädigten Daten oder Verlust von Daten führen, was u. U. von der Gewährleistung ausgeschlossen ist.

* Laden Sie keine unbekannten Anwendungen herunter.
* Besuchen Sie keine Websites, die nicht vertrauenswürdig sind.
* Löschen Sie verdächtige Nachrichten oder E-Mails unbekannter Absender.
* Richten Sie ein Passwort ein und ändern Sie es regelmässig.
* Deaktivieren Sie drahtlose Funktionen, wie Bluetooth, wenn Sie sie nicht verwenden.
* Wenn sich das Telefon ungewöhnlich verhält, lassen Sie ein Antivirus-Programm durchlaufen, um es auf Viren und Schadsoftware zu überprüfen.
* Lassen Sie ein Antivirus-Programm auf Ihrem Telefon durchlaufen, bevor Sie neu heruntergeladene Anwendungen und Dateien ausführen.
* Nehmen Sie keine Änderungen an den Registrierungsdatenbank-Einstellungen (Registry) oder dem Betriebssystem des Telefons vor.
1. Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit grösster Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, schalten Sie es sofort aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.

Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.

Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.

Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.

Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.

Das Gerät nicht fallen lassen oder schütteln. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Nicht zerlegen, aufbrechen, verbiegen, deformieren, durchstechen oder zerkleinern.

Versuchen Sie nicht, das Telefon bzw. den Akku zu verändern, wiederaufzubereiten, in Wasser oder in andere Flüssigkeiten einzutauchen, das Telefon bzw. den Akku Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren auszusetzen oder Fremdkörper in den Akku einzuführen.

Verwenden Sie den Akku ausschliesslich für das vorgesehene System, für das der Akku spezifiziert ist.

Verwenden Sie nur ein Ladesystem, das für dieses Telefonsystem gemäss IEEE-Std-1725 qualifiziert ist. Die Verwendung eines anderen Akkus bzw. Ladesystems kann zu Brand- und Explosionsgefahr sowie zu Undichtigkeit/Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Batterien oder andere metallische leitende Objekte nicht mit den Kontakten des Akkus kurzschliessen.

Ersetzen Sie den Akku nur mit Akkus, die für dieses System gemäss der Norm IEEE-Std-1725 qualifiziert sind. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Brand- und Explosionsgefahr sowie zu Undichtigkeit/Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Entsorgen Sie die alten Akkus sofort entsprechend den örtlichen Vorgaben.

Die Verwendung des Akkus durch Kinder/Minderjährige darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. Unsachgemässe Verwendung des Akkus kann zu Feuer- und Explosionsgefahr sowie zu anderen Gefahren führen.

Bei Geräten mit USB-Port als Ladequelle: Die Bedienungsanleitung muss einen Passus enthalten, der besagt, dass diese Art von Gerät nur an CTIA-zertifizierte Adapter, an Produkte, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben, angeschlossen werden darf.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

1. Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Leistungen im Rahmen der Garantie sind nur möglich bei Vorlage einer gültigen Quittung/Rechnungskopie.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen.

Diese freiwillig gewährte Herstellergarantie erweitert die Standardgarantie und die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung werden davon nicht berührt.

Akkus sind Verbrauchsteile und als solche nicht in der Garantie enthalten.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

1. Technische Daten
* Netzwerk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
* Masse: 104 mm x 55 mm x 19 mm
* Gewicht: 105 g (einschliesslich Akku)
* Akku: 3.7 V/800 mAh Lithium-Ionen-Akku
* Umgebungstemperatur für den Betrieb: Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
* Umgebungstemperatur für das Laden: Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
* Lagerungstemperatur: Min:–20° C (–4° F) Max: 60° C (140° F)
1. Urheberrecht und andere Informationen

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Wi-Fi ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

microSD ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Doro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Google, Google MapsTM, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, das YouTube Logo, Picasa und Android sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Google, Inc.

Dieses Produkt ist lizenziert unter MPEG-4 Visual und AVC Patent Portfolio Licenses für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Verbraucher zur

1. Videokodierung gemäss dem MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") oder dem AVC Standard ("AVC Video") und/oder
2. Dekodierung eines MPEG- 4 oder AVC Videos, das durch einen Verbraucher in einem privaten und nicht kommerziellen Rahmen kodiert wurde und/oder bei einem Videoanbieter erworben wurde, der durch MPEG LA lizenziert ist, MPEG-4 und/oder AVC-Videos anzubieten.

Es wird keine Lizenz für jegliche andere Nutzung gewährt oder impliziert.

Weitere Informationen, einschliesslich Informationen über den verkaufsfördernden, internen und kommerziellen Gebrauch sowie Lizenzierung erhalten Sie bei MPEG LA, L.L.C. Siehe <http://www.mpegla.com>.

Die MPEG Layer-3 Audio-Dekodierungstechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein. Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährte Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

In dem nach geltendem Recht grösstmöglichen Umfang sind Doro oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Doro gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät. Mit der Verwendung einer App bestätigen Sie die App, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurde („wie besehen“). Doro übernimmt keine Zusicherungen, gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät.

* 1. Inhaltsurheberrecht

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien ist gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben oder Materialien, für die Sie die Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

1. Kompatibilität mit Hörgeräten

Hinweis! Um das Telefon für Hörgeräte kompatibel zu machen, müssen Sie die Bluetooth-Konnektivität ausschalten. Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funksender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompatibilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

M: Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „M-Modus“ oder den akustischen Kopplungs-Modus eingestellt ist, und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe des integrierten Mikrofons des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.

T: Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „T-Modus“ oder den Telefonspulen-Kopplungs-Modus eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht unterhalb oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung.

Ihr Gerät erfüllt M4/T4 die Einstufung der Funkwellenbelastung.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funkwellensender- und -empfänger. Es ist so entwickelt, dass es die von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, dt. Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet. Die Richtlinien für Funkwellenexposition basieren auf einem Mass, das als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. Die Belastungsgrenzen liegen innerhalb eines breiten Sicherheitsrahmens, mit dem die Sicherheit der Bevölkerung unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand gewährleistet werden soll.

Dieses Telefon entspricht den Richtlinien hinsichtlich HF-Exposition bei normaler Benutzung am Ohr oder bei Positionierung mit 0,5 cm Abstand zum Körper. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten, und das Gerät sollte mindestens den oben angegebenen Abstand zum Körper haben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgewiesen, dass es gemäss dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmassnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Wenn Sie die Exposition reduzieren wollen, empfiehlt die WHO, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fern zu halten.

1. Ordnungsgemässe Entsorgung des Produkts (Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Produkt und elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemässe Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, so dass dieses Gerät ordnungsgemäss wiederverwertet und die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen gefördert werden kann.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist RoHS-konform.

1. Ordnungsgemässe Entsorgung der Akkus in diesem Produkt

(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäss entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

1. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass dieses Funkgerät DSB-0050 (Doro 6520) den folgenden Richtlinien entspricht: 1999/05/EC oder 2014/53/EU und 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender URL verfügbar:

[www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

Service und Garantie

Bei Störungen senden Sie den Artikel an die zuständige Verkaufsstelle oder an den SZB. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des SZB.

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZB

Hilfsmittel

Niederlenzer Kirchweg 1 / Gleis 1

5600 Lenzburg

Tel +41 (0)62 888 28 70

Fax +41(0)62 888 28 77

E-Mail: hilfsmittel@szb.ch

Internet: www.szb.ch