

Mode d’emploi

Montre-bracelet parlante avec affichage numérique de l’heure



Art. UCBA n° 07.635-02

Etat: 28.04.2015

Table des matières

1 Contenu de la livraison 2

2 Description générale 2

3 Fonctions des touches 3

4 Réglage de l'heure 4

5 Activer/désactiver l'annonce automatique des heures 4

6 Réglage de la fonction réveil 5

7 Activer/désactiver la fonction de réveil 5

8 Consultation de l'heure actuelle 6

9 Consultation de l'heure de réveil programmée 6

10 Changement de la pile 6

11 Soins et précautions 6

# Contenu de la livraison

* Montre-bracelet parlante
* Mode d'emploi d'origine
* Mode d'emploi UCBA

# Description générale

Vous avez fait l'acquisition d'une montre-bracelet parlante avec affichage à cristaux liquides. Cette montre à quartz est alimentée par une pile-bouton. En plus de l'heure, un réveil et une annonce automatique des heures peuvent également être programmés.

# Fonctions des touches

Posez la montre parlante en face de vous de manière à ce que la boucle du bracelet soit dirigée du côté qui vous est opposé.

L'écran à cristaux liquides occupe la moitié inférieure de la montre.

La moitié supérieure comprend le haut-parleur.

L'heure est annoncée par cycle de 24 heures.

Le côté gauche de la montre contient les deux boutons B1, en haut, et B3, en bas. Le B1 est encastré dans le boîtier et peut être activé au moyen d'une pointe de stylo ou, par en bas dans l'encoche, avec l'ongle.

Sur le côté droit de la montre se trouvent, de haut en bas, les boutons B4 et B2.

Remarque : les désignations entre parenthèses correspondent à la nomenclature d'origine imprimée sur la montre. Les descriptions des éléments de réglage sont analogues à celles du mode d'emploi d'origine.

Le bouton B1 (Mode) possède trois fonctions. Les trois modes sont signalés par des bips différenciés :

Un bip = réglage de l'heure

Deux bips = réglage de l'heure de réveil

Trois bips = position de commande destinée à la programmation des heures.

B3 (Hour - ALM ON/OFF) possède 3 fonctions:

1. Programmer les heures de la fonction horloge
2. Programmer les heures de la fonction réveil
3. Activer/désactiver la fonction de réveil.

B4 (Talking) sert à consulter l'heure actuelle.

B2 (Minute - HR Report) possède 3 fonctions:

1. Programmer les minutes de la fonction horloge
2. Programmer les minutes de la fonction réveil
3. Activer/désactiver la fonction d'annonce automatique des heures.

# Réglage de l'heure

Avec l'ongle, repérez l'encoche et appuyez sur le bouton B1.

Sélectionnez la position signalée par un seul bip. Dès lors, les chiffres clignotent à l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton B3 à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous parveniez à l'heure actuelle. A chaque pression, un gong et l'annonce de l'heure retentissent.

Appuyez sur le bouton B2 autant de fois que nécessaire pour atteindre les minutes de l'heure actuelle. A chaque pression, un gong et l'annonce des minutes retentissent.

Important : une fois le réglage effectué, enregistrez l’heure programmée en pressant le bouton B1 jusqu'à ce que 3 bips retentissent et que les chiffres cessent de clignoter à l'écran.

# Activer/désactiver l'annonce automatique des heures

Appuyer sur le bouton B2. Si quatre bips consécutifs retentissent, cela signifie que la fonction d'annonce automatique des heures est activée. Dans ce cas, l'écran affiche en haut à droite un symbole du volume. Si après la pression sur B2 un seul bip retentit, cela signifie que la fonction d'annonce automatique des heures est désactivée et le symbole du volume disparaît de l'écran.

# Réglage de la fonction réveil

Avec l'ongle, repérez l'encoche et appuyez sur le bouton B1.

Sélectionnez la position signalée par 2 bips. Dès lors, les chiffres de l'écran clignotent et les lettres AL apparaissent au centre. Appuyez ensuite sur le bouton B3 à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous parveniez à l'heure de réveil désirée. A chaque pression, un gong et l'annonce de l'heure retentissent.

Appuyez ensuite sur le bouton B2 autant de fois que nécessaire pour atteindre les minutes de l'heure de réveil désirée. A chaque pression, un gong et l'annonce des minutes retentissent.

Après le réglage du réveil, pour fixer l'heure de réveil programmée, appuyez sur le bouton B1 jusqu'à ce que 3 bips retentissent et que les chiffres cessent de clignoter à l'écran.

Dès lors, le réveil retentira tous les jours sous forme d'un chant de coq. Ce signal peut être interrompu en appuyant sur B4 et se conclut en annonçant l'heure.

S'il n'est pas interrompu, le chant du coq retentira pendant une minute avant de s'arrêter automatiquement.

# Activer/désactiver la fonction de réveil

Appuyer sur le bouton B3. Si 4 bips consécutifs retentissent et se terminent par l'annonce de l'heure de réveil programmée, cela signifie que la fonction de réveil est activée. Dans ce cas, l'écran affiche en bas à droite un symbole de cloche. Si après la pression sur B3 un seul bip retentit, cela signifie que la fonction de réveil est désactivée et le symbole de la cloche disparaît de l'écran

# Consultation de l'heure actuelle

Appuyer sur B4. Un gong retentit et se conclut par l'annonce de l'heure actuelle.

# Consultation de l'heure de réveil programmée

Appuyez sur B3. L'heure de réveil programmée est annoncée après 4 bips consécutifs. Le réveil est désactivé lorsqu'un seul bip retentit (voir pt. 7: Activer/désactiver la fonction de réveil).

# Changement de la pile

Le changement de la pile ne peut être opéré que par des spécialistes. Veuillez vous adresser à un centre de consultation pour les personnes malvoyantes ou à l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (voir ci-dessous).

Type de la pile : CR 2016

# Soins et précautions

Changez la pile lorsque l'affichage à cristaux liquides devient illisible ou lorsque la tonalité de l'annonce faiblit.

La grille du haut-parleur étant perméable, évitez impérativement de mouiller la montre ou de l’exposer à une forte humidité. Nettoyez la montre avec un chiffon doux et sec.

Service après-vente et garantie

En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’appareil au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux conditions générales de livraison de l’UCBA.

Union centrale suisse pour le bien des aveugles

UCBA

Moyens auxiliaires

Chemin des Trois-Rois 5bis

1005 Lausanne

Tél. +41 (0)21 345 00 50

Fax +41 (0)21 345 00 68

Courriel : [materiel@ucba.ch](mailto:materiel@ucba.ch)

Site internet : [www.ucba.ch](http://www.ucba.ch)